      ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │     ASTRA - Advanced Sysinfo Tool and Reporting Assistant      │
      │                   Version 5.41  04-Дек-2008                    │
      │              Copyright (C) 1997-2008 Sysinfo Lab               │
      │               WWW: http://www.sysinfolab.com/ru                │
      │                e-mail: support@sysinfolab.com                  │
      └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                               1. О программе

      Программа определения конфигурации и диагностики компьютера.  Поз-
      воляет получить подробную информацию (в том  числе  недокументиро-
      ванную) об аппаратном обеспечении компьютера и режимах его работы.
      Содержит уникальную функцию быстрой проверки надежности  винчесте-
      ров. Позволяет получить сведения о процессоре,  материнской плате,
      жестких дисках, S.M.A.R.T., CD/DVD, SCSI устройствах,  модулях па-
      мяти, чипсете, BIOS, PCI/AGP, ISA/PnP и PnP устройствах, мониторе,
      видеокарте,  звуковой и сетевой карте,  принтере и многом  другом.
      Создание файла-отчета в текстовом, INI, HTML,  XML и CSV форматах,
      возможность экспорта данных  в программы учета  вычислительной те-
      хники.  Возможность  работы в режиме  командной строки.  Программа
      так  же доступна  в виде загрузочного  ISO или Floppy образа.  DOS
      версия специально разработана для использования при восстановлении
      системы, Windows версия также доступна.

                          2. Системные требования

        - процессор 80286
        - 450 кБ свободной базовой памяти
        - EGA видеоадаптер
        - MS DOS 3.30 или выше

                          3.1 Как зарегистрироваться?

      Для граждан СНГ установлены специальные цены в рублях.

      Страница регистрации:
        http://www.sysinfolab.com/ru/register.htm

      Страница продления и изменения существующего типа лицензии:
        http://www.sysinfolab.com/ru/orderupgrade.htm

      По вопросам приобретения программы пишите на адрес:
        sales@sysinfolab.com

                          3.2 Что даст регистрация?

      1. Возможность создания ФАЙЛА-ОТЧЕТА в текстовом,  INI и HTML фор-
         матах (см. примеры в каталоге Examples).
      2. Возможность создания ФАЙЛА-ОТЧЕТА  в XML и CSV форматах (только
         в Профессиональной и Инженерной лицензии).
      3. Возможность РАБОТЫ В РЕЖИМЕ КОМАНДНОЙ СТРОКИ (только в  Профес-
         сиональной и Инженерной лицензии).
      4. Возможность использования МАКРОСОВ В  РЕЖИМЕ  КОМАНДНОЙ  СТРОКИ
         (только в Профессиональной и Инженерной лицензии).
      5. Возможность определения СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ УСТРОЙСТВ.
      6. Вы избавитесь от окон с напоминанием о  необходимости  зарегис-
         трироваться (nag screens).
      7. Вы получите право на БЕСПЛАТНУЮ техническую поддержку.
      8. Вы получите право на БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ программы в  течение
         года после даты регистрации и 50% СКИДКУ для получения обновле-
         ний на следующий год.
      9. Вы получите право на 30% СКИДКУ  при  регистрации  ASTRA32  for
         Windows.
      10.Возможность импорта  отчетов  в  ПРОГРАММУ  УЧЕТА  КОМПЬЮТЕРНОЙ
         ТЕХНИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ Hardware Inspector.
      11.Возможность создания ФАЙЛА-ОТЧЕТА в формате ПРОГРАММЫ  ИНВЕНТА-
         РИЗАЦИОННОГО УЧЕТА вычислительной техники JoyStock.
      12.Возможность совместной работы с  программой  'УЧЕТ  И  КОНТРОЛЬ
         КОМПЬЮТЕРОВ В СЕТИ'.
      13.Возможность импорта  отчетов  в  СИСТЕМУ  УЧЕТА  КОМПЬЮТЕРОВ  И
         КОМПЛЕКТУЮЩИХ Токен КомпьюЛиб.

                          4. Возможности программы

      - определение 305 типов процессоров и сопроцессоров
                      Список определяемых процессоров:

          Intel:       80286
                       80386DX
                       80386SX
                       i386SL
                       i376
                       i486DX/DX2/DX4
                       i486DX2WB/DX4WB
                       i486SX/SX2
                       i486SL
                       i486DX2/DX4 OverDrive for i486DX
                       i486DX2WB/DX4WB OverDrive for i486DX
                       Pentium (P5/P54C/Conroe-L)
                       Pentium Mobile
                       Pentium OverDrive for i486DX
                       Pentium OverDrive for i486DX4
                       Pentium OverDrive for P5
                       Pentium MMX
                       Pentium MMX Mobile
                       Pentium MMX OverDrive for P54C
                       Pentium Pro
                       Pentium II (Klamath/Deschutes)
                       Pentium II Mobile (Deshutes/Dixon)
                       Pentium II Xeon
                       Pentium II OverDrive for Pentium Pro
                       Celeron (Covington/Mendocino/Coppermine/Tualatin/
                                Willamette/Northwood/Conroe-L/Merom-L/Yonah)
                       Celeron Mobile (Mendocino/Coppermine/Tualatin/
                                       Northwood)
                       Celeron M (Banias/Dothan/Yonah/Merom-L/Penryn)
                       Celeron D (Prescott/Cedar Mill)
                       Celeron Dual-Core
                       Pentium III (Katmai/Coppermine/Tualatin)
                       Pentium III Mobile
                       Pentium III Xeon (Tanner/Cascades)
                       Pentium III-S
                       Mobile Pentium III-M
                       Pentium M (Banias/Dothan)
                       A1xx
                       Pentium Dual-Core (Allendale/Wolfdale)
                       Pentium Dual-Core Mobile (Yonah/Merom)
                       Core Solo
                       Core Duo
                       Core 2 Solo (Merom-L/Penryn)
                       Core 2 Duo (Conroe/Allendale/Wolfdale)
                       Core 2 Duo Mobile (Merom/Penryn)
                       Pentium 4 (Willamette/Northwood/Prescott/Cedar Mill)
                       Pentium 4 Extreme Edition (Northwood/Prescott)
                       Pentium 4-M
                       Mobile Pentium 4
                       Pentium D (SmithField/Presler)
                       Pentium Extreme Edition (SmithField/Presler)
                       Xeon (Foster/Prestonia/Nocona/Irwindale)
                       Xeon MP (Foster/Gallatin/Cranford/Potomac/Dunnington)
                       Dual-Core Xeon (Paxville/Dempsey/Woodcrest/Sossaman/
                                       Tulsa/Conroe/Tigerton/Wolfdale/
                                       Wolfdale DP/Gainestown)
                       Core 2 Quad (Kentsfield/Yorkfield)
                       Core 2 Quad Mobile
                       Core 2 Extreme (Conroe/Kentsfield/Yorkfield)
                       Core 2 Extreme Mobile (Merom/Penryn)
                       Quad-Core Xeon (Clovertown/Kentsfield/Tigerton/
                                       Harpertown/Yorkfield/Gainestown)
                       Atom (Diamondville/Silverthorne)
                       Core i7 (Beckton/Bloomfield)
                       Core i7 Extreme

          AMD:         Am386DX
                       Am386SX
                       Am486DX/DX2/DX4
                       Am486DX2WB/DX4WB
                       Am486SX
                       Elan SC400 Microcontroller
                       Am5x86
                       Am5x86WB
                       K5 (SSA/5 / 5k86)
                       K6 (K6/Little Foot)
                       K6-2
                       K6-2+
                       K6-III
                       K6-III+
                       Geode LX
                       Athlon (Argon/Pluto/Orion/Thunderbird/Orleans)
                       Athlon XP (Palomino/Thoroughbred/Barton/Thorton)
                       Athlon 4
                       Athlon MP (Palomino/Thoroughbred)
                       Mobile Athlon XP
                       Duron (Spitfire/Palomino/Morgan/Applebred)
                       Mobile Duron (Spitfire/Palomino/Morgan/Applebred)
                       Sempron (Thoroughbred/Barton/Thorton/Paris/Palermo/
                                Manila/Sparta/Spica/Keene/Sable)
                       Sempron X2
                       Mobile Sempron (Paris/Sonora/Dublin/Georgetown/Albany/
                                       Roma/Keene/Sherman)
                       Opteron UP/DP/MP (SledgeHammer/Venus/Troy/Athens/
                                         Shanghai)
                       Athlon 64 (ClawHammer/Newcastle/Winchester/
                                  San Diego/Venice/Toledo/Manchester/Orleans/
                                  Lima/Richmond)
                       Athlon 64 FX (SledgeHammer/ClawHammer/San Diego/Toledo/
                                     Windsor/Brisbane)
                       Mobile Athlon 64 (ClawHammer/Newark/Oakville/
                                         Lancaster)
                       Turion 64 (Lancaster/Richmond)
                       Turion 64 X2 (Taylor/Tyler/Trinidad)
                       Athlon 64 X2 (Toledo/Manchester/Windsor/Brisbane/Tyler)
                       Athlon X2 (Kuma/Rana/Brisbane/Lion)
                       Turion X2
                       Turion X2 Ultra
                       Phenom (Deneb/Propus/Heka/Regor)
                       Dual-Core Opteron (Denmark/Italy/Egypt/Santa Rosa/
                                          Santa Ana/Hound/Barcelona)
                       Phenom X3
                       Phenom X4
                       Phenom FX
                       Embedded Opteron
                       Quad-Core Opteron (Barcelona/Budapest)

          Cyrix:       Cx486DLC/DLC2
                       Cx486SLC/SLC2
                       Cx486DRx/DRx2
                       Cx486SRx/SRx2
                       Cx486DRu/DRu2
                       Cx486SRu/SRu2
                       Cx486S/S2
                       Cx486Se/S2e
                       Cx486S_a
                       Cx486DX/DX2/DX4
                       OverDrive
                       Cx5x86
                       MediaGX
                       MediaGXm
                       Cx6x86
                       Cx6x86MX/MII

          VIA:         Cyrix III (Joshua/Samuel)
                       C3 (Samuel 2/Ezra/Ezra-T)
                       Antaur
                       C7
                       Nano

          Centaur/IDT: WinChip
                       WinChip2/2A
                       WinChip3

          Rise:        mP6
                       mP6-II

          Transmeta:   Crusoe TM3xxx
                       Crusou TM5xxx
                       Efficeon TM8xxx

          NexGen:      Nx586
                       Nx686

          UMC:         U5D
                       U5S
                       U486DX2
                       U486SX2

          IBM:         386SLC
                       486SLC/SLC2
                       486BLX3

          Texas Instruments:
                       Ti486DX/DX2/DX4
                       Ti486SXL

          C&T:         38600
                       38600SX

          National Semiconductor:
                       Geode GX1/GXLV/GXm
                       Geode GX2
                       Geode LX

          SiS:         55x

                     Список определяемых сопроцессоров:

          Intel:       80287
                       80287XL
                       80387
                       i387SL
                       i487SX
                       RapidCAD

          Cyrix:       82x87
                       83x87
                       84x87
                       EMC87

          IIT:         2C87
                       3C87
                       4C87
                       4C87DLC

          ULSI:        83x87
                       84x87

          C&T:         38700

          NexGen:      Nx587

      плюс любые встроенные сопроцессоры.

      - определение тактовой частоты процессора,  коэффициента умножения
        и частоты системной шины,  определение оригинальной  (без  учета
        разгона) частоты процессора,  номера процессора (для процессоров
        Intel),  типа разъема (slot,  socket) и типа упаковки  (Platform
        ID) процессора,  определение поддерживаемых процессором  возмож-
        ностей (MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, 3DNow!,  3DNow! Extensions и
        другое), размера и параметров кэша

      - определение производителя материнской платы и URL сайта, опреде-
        ление производителя, даты и версии BIOS,  определение производи-
        теля и модели чипсета

      - определение  модели  и емкости  ATA/ATAPI устройств (винчестеры,
        CD/DVD  устройтсва, ZIP накопители). Определение типа интерфейса
        (Parallel  ATA,  Serial  ATA I, Serial ATA II). Определение PIO,
        DMA   и   UltraDMA  режимов  (в  том  числе  активных  в  данной
        конфигурации).   Работа  с  ATA/ATAPI  устройствами  на  внешних
        UDMA/SATA  контроллерах. Определение  скорости  чтения/записи CD
        приводов

      - чтение S.M.A.R.T.  информации винчестеров (в том числе дисков на
        внешних UDMA/SATA контроллерах).  Определение температуры и ста-
        туса надежности винчестеров (с помощью уникального алгоритма)

      - определение SCSI устройств (винчестеры,  CD приводы,    сканеры,
        стримеры) и их параметров (имя устройства, тип,  размер,  серий-
        ный номер, температура, размер буфера, скорость вращения винчес-
        теров и другое)

      - чтение SPD информации из модулей памяти (объем, тип,  производи-
        тель, скоростные характеристики и многое другое)

      - определение PCI/AGP/PCI-X/PCI-E/PCMCIA,  системных PnP,  ISA/PnP
        устройств и используемых ими ресурсов.  Программе известны более
        11500 устройств

      - определение USB устройств (производитель,  модель,  серийный но-
        мер, версия, скорость и другое) - только в Windows 98/ME.  Прог-
        рамме известны более 11700 устройств

      - определение более 9400 моделей мониторов и их характеристик

      - поддержка стандарта DMI/SMBIOS, в т.ч. определение названия сис-
        темы, модели материнской платы, параметров BIOS, процессора, кэ-
        ша, подсистемы памяти,  вывод информации о слотах и портах мате-
        ринской платы

      - определение производителя и названия видеокарты,  а так же объе-
        ма установленной видеопамяти и поддерживаемых видеорежимов

      - определение типа звуковой карты, модема, сетевой карты,  LPT/PnP
        устройств (принтеры, сканеры) и многое другое

 (*)  - создание файла-отчета в текстовом, INI и HTML формате

 (**) - создание файла-отчета в XML и CSV формате

 (**) - возможность работы в режиме командной строки

 (**) - возможность использования макросов в режиме командной строки

      - возможность запуска с загрузочной дискеты или CD диска, програм-
        ма доступна в виде загрузочного ISO или Floppy образа

      - гипертекстовая контекстно-зависимая помощь на русском и  англий-
        ском языках.

      - работоспособность с любыми менеджерами расширенной памяти (QEMM,
        EMM и т.д.), а так же в DOS-окне Windows 95/98/ME

 (*)  - возможность импорта отчетов в  программу  учета  компьютеров  на
        предприятии Hardware Inspector

 (*)  - создание файла-отчета в  формате  программы  инвентаризационного
        учета вычислительной техники JoyStock

 (*)  - возможность совместной работы с программой 'Учет и контроль ком-
        пьютеров в сети'

 (*)  - возможность импорта отчетов в систему учета компьютеров  и  ком-
        плектующих Токен КомпьюЛиб

      Примечание:
        (*)  - данные пункты доступны только в зарегистрированной версии.
        (**) - данные пункты доступны только в Профессиональной лицензии.

                        5. Описание работы с программой

                             5.1  Содержимое архива

         ASTRA.DAT       Файл данных программы
         ASTRA.EXE       Исполняемый файл
         ASTRA.OVR       Оверлейный файл
         ASTRA.PRG       Win32 модуль
         ASTRA.URL       Ярлык WWW страницы поддержки
         ASTRA32.DLL     Библиотека DLL
         ASTRA32.VXD     Драйвер VXD
         ENGLISH.HLP     Файл помощи на английском языке
         FILE_ID.DIZ     Описание программы
         LICENSE.RUS     Лицензионное соглашение на русском языке
         LICENSE.TXT     Лицензионное соглашение на английском языке
         README.RUS      Этот файл
         README.TXT      Английская версия этого файла
         REGISTER.RUS    Регистрационная форма на русском языке
         REGISTER.TXT    Регистрационная форма на английском языке
         RUSSIAN.HLP     Файл помощи на русском языке
         WHATSNEW.RUS    Изменения в программе на русском языке
         WHATSNEW.TXT    Изменения в программе на английском языке

                            5.2  Работа с программой

      Программа использует оконный интерфейс.  Выбор интересующего  окна
      осуществляется в главном меню 'Information' (горячая клавиша F10).
      Если пункт меню неактивен (серого цвета),  то это значит что  дан-
      ное окно недоступно (например,  в системе отсутствует  PCI  шина).
      Если в окне присутствуют полосы скроллинга, то по нему можно пере-
      мещаться с помощью клавиш курсора или мыши.

                        5.3 Использование системы помощи

      Вызов гипертекстовой  контекстно-зависимой  помощи  осуществляется
      горячей клавишей F1 или из пункта меню Help:Contents.  Языком сис-
      темы помощи по умолчанию является английский.  Для его смены необ-
      ходимо выбрать пункт меню Help:Language.  В появившемся окне выбе-
      рите нужный язык и нажмите кнопку 'Ok'.  Навигация по окну  помощи
      осуществляется клавишами курсора или мышью  в  полосе  скроллинга.
      Движение по гипертекстовым ссылкам возможно с помощью  клавиш  TAB
      (вперед)  или  Shift-TAB  (назад)  и  клавиши  Enter  (переход  по
      ссылке). Клавиша ESC - закрытие окна помощи.

                           5.4  Создание файла-отчета

      Для создания файла-отчета необходимо выбрать в меню  Report  пункт
      Plain Text Report (горячая клавиша F2).  В появившемся  диалоговом
      окне можно задать имя отчета и комментарий. По умолчанию в катало-
      ге программы будет создан файл astra.rpt с содержимым всех  инфор-
      мационных окон программы.  Если компьютер имеет сетевое имя,    то
      файлотчет будет назван этим именем,  усеченным до 8 символов.  Так
      же возможно создание краткого отчета (Report:Summary Report),  INI
      отчета (Report:INI Format Report), HTML отчета (Report:HTML Format
      Report),  XML  отчета  (Report:XML  Format Report)  и  CSV  отчета
      (Report:CSV Format Report).

                      5.5  Работа в режиме командной строки

      Формат командной строки:
      ASTRA /R[T][J][H][X][S] [[path\]filename1[.ext]] ... [[path\]filenameY[.ext]]
            [/LP profile_name.rpf] [/Q] [/?]

        [T] - создание отчета в текстовом формате (расширение по умолчанию - .rpt)
        [J] - создание отчета в INI формате (расширение по умолчанию - .rjs)
        [H] - создание отчета в HTML формате (расширение по умолчанию - .htm)
        [X] - создание отчета в XML формате (расширение по умолчанию - .xml)
        [X] - создание отчета в CSV формате (расширение по умолчанию - .csv)
        [S] - создание краткого отчета
        [P] - не включать в отчет личные данные

        Можно указать различные имена отчетов для каждого типа отчета
        [[path\]filename1[.ext]] - имя отчета для первого типа отчета
        [[path\]filename2[.ext]] - имя отчета для второго типа отчета
        [[path\]filenameY[.ext]] - имя отчета для типа отчета Y
          Каталогом path\ по умолчанию является каталог программы
          Именем filename по умолчанию является 'astra' или сетевое имя компьютера

        [/LP profile_name.rpf] - загрузка профиля отчетов с именем profile_name.rpf
          Смотрите пример профиля отчетов в каталоге Examples
          Вы можете использовать ключ /LP совместно с ключем /R (astra.exe /R /LP profile.rpf)
        [/Q] - подавление вывода на экран промежуточной информации о хо-
          де тестирования. Используется только совместно с ключом /R[T][J][H][X][С]
        [/?], [/H] - вывод подсказки

      Использование макросов в режиме командной строки:
        $HOSTNAME$ - подстановка имени компьютера
        $MACADDR$ - подстановка первого MAC адреса
        $DATE$ - подстановка текущей даты (формат ГГГГММДД)
        $TIME$ - подстановка текущего времени (формат ЧЧММСС)
        $YEAR$ - подстановка текущего года (формат YYYY)
        $MONTH$ - подстановка текущего месяца (формат MM)
        $DAY$ - подстановка текущего дня (формат DD)

      Пример 1:
        astra.exe /RTP c:\reports\$DATE$\$HOSTNAME$.txt
      Результат:
        Создание  текстового  отчета  без  личных данных host_name.txt в
        каталоге c:\reports\current_date\

      Пример 2:
        astra.exe /RTHX name1.txt name2.htm name3.xml /Q
      Результат:
        Создание текстового отчета name1.txt,  HTML отчета  name2.htm  и
        XML отчета name3.xml в каталоге программы в 'тихом' режиме

      Пример 3:
        astra.exe /RHXT c:\reports\name
      Результат:
        Создание HTML отчета name.htm,  XML отчета name.xml и текстового
        отчета name.txt в каталоге c:\reports\

      Пример 4:
        astra.exe /R /LP profile.rpf
      Результат:
        Создание отчетов, используя профиль отчетов profile.rpf и выход

      Пример 5:
        astra.exe /LP profile.rpf
      Результат:
        Загрузка профиля отчетов profile.rpf и запуск ASTRA в интеракти-
        вном режиме

                           5.6  Разрешение проблем

      В случае возникновения проблем Вы можете  отключить некоторые тес-
      ты, загрузив профиль отчетов или используя ключи командной строки:

      ASTRA /nVESA /nSCSI /nISA /nLPT /nSPD /nUSB /nDMI /nDDC /nDRV /nSMART
            /nUDMA /nMSR /nHDD /nATAPI /nPNP /nSB /nPCI /nDBG
        /nVESA - отключение теста VESA
        /nSCSI - отключение теста ASPI
        /nISA - отключение теста ISA/PnP
        /nLPT - отключение теста LPT/PnP
        /nSPD - отключение теста SPD
        /nUSB - отключение теста USB
        /nDMI - отключение теста DMI/SMBIOS
        /nDDC - отключение теста DDC
        /nDRV - отключение теста дисков
        /nSMART - отключение теста S.M.A.R.T.
        /nUDMA - отключение теста внешних UDMA/SATA контроллеров
        /nMSR - отключение теста CPU MSR
        /nHDD - отключение теста HDD
        /nATAPI - отключение теста ATAPI
        /nPNP - отключение теста PnP
        /nSB - отключение теста звуковой карты
        /nPCI - отключение теста низкого уровня PCI
        /nDBG - не включать отладочную информацию в отчет

              5.7  Использование программы совместно с программами
         инвентаризационного учета вычислительной техники предприятия

      С помощью пункта меню Report:INI Format Report или ключа командной
      строки /RJ возможно  создание  файла-отчета  в  формате  программы
      JoyStock.  Создается файл с именем основного отчета и  расширением
      '.rjs'.  Этот файл в дальнейшем можно  импортировать  в  следующие
      программы учета вычислительной техники:

                              Hardware Inspectror
      Возможности программы: заведение паспортов устройств,   отслежива-
      ние истории перемещения устройств, их ремонта и профилактики. Под-
      держка работы в сетевом режиме,  разграничение прав доступа к дан-
      ным.  Мощная система поиска устройств.  Различные отчеты.   Узнать
      подробности можно на странице программы http://www.hwinspector.com

                                  JoyStock
      Данная программа является инвентаризационным органайзером  систем-
      ного администратора. Позволяет вести картотеки имеющейся в органи-
      зации вычислительной техники  (компьютеры,    сетевые  устройства,
      принтеры и т.п.),  ее полного аппаратного и программного  состава;
      заполнять журнал ремонтно-профилактических работ, внутренних пере-
      мещений и т.д.  Узнать подробности  можно  на  странице  программы
      www.mibo.narod.ru/js.htm.

                     'Учет и контроль компьютеров в сети'
      Данная программа позволяет периодически собирать данные  об  аппа-
      ратном и программном обеспечении компьютеров в сети,   следить  за
      критическими изменениями в конфигурациях,  вести учет  оргтехники.
      Узнать    подробности    можно    на     странице        программы
      http://checkcfg.narod.ru

                               Токен КомпьюЛиб
      Возможности программы: ведение баз данных комплектующих,   рабочих
      станций,  производителей и продавцов оборудования;  фильтр и поиск
      по базе данных; экспорт данных в Word, Excel; формирование развер-
      нутых отчетов.  Узнать подробности  можно  на  странице  программы
      http://token.ur.ru/soft/products/compulib

                            5.8  Работа в Windows

      Программа работоспособна в DOS окне Windows 9x/ME.  Благодаря при-
      менению внешнего Win32 модуля,  работа программы в DOS окне  иден-
      тична работе в чистом DOS без всяких ограничений. Перед запуском в
      многозадачной среде закройте все приложения, убедитесь,  что ника-
      кие программы не используют дисковые накопители и звуковую  карту.
      В противном случае определение этих устройств может быть неверным.
      Внимание: после запуска программы все данные,  находящиеся в буфе-
      ре обмена Windows, будут потеряны. В DOS окне Windows 3.x, Windows
      NT/2000/XP/2003/Vista/2008  и   OS/2  программа  неработоспособна.
      Используйте Windows версию программы  ASTRA32 for Windows.  Узнать
      подробности можно на странице программы http://www.astra32.com/ru

                          6. Описание окон программы

                  6.1  Окно System Summary (Общая информация)

    Processor Summary (Информация о процессоре)

      Processor (Процессор): Производитель, название и номер процессора,
      а так же оригинальная (без учета разгона) частота.

      CPU Clock (Частота процессора): Тактовая частота, на которой рабо-
      тает процессор.  Для процессоров класса Pentium  тактовая  частота
      определяется с помощью команды RDTSC,  считывающей содержимое  TSC
      (Time Stamp Counter).  Точность определения частоты достигает  0.1
      МГц при любой загрузке процессора. Для процессоров 486 и ниже так-
      товая частота определяется по их быстродействию.  Для  процессоров
      Intel Pentium Pro и выше,  AMD K6-2 и выше,  VIA Cyrix III и выше,
      IDT WinChip2 и выше определяется коэффициент умножения,    частота
      внешней шины и ее тип (DDR, QDR).

      Level 1 Cache (Кэш первого уровня):  Размер  кэша  первого  уровня
      (кэш для хранения данных + для хранения инструкций).  Определяется
      для процессоров фирмы Intel шестого поколения и выше,  процессоров
      AMD K5 PR120 и выше, VIA Cyrix III и выше, Centaur.

      Level 2 Cache (Кэш второго уровня): Размер  кэша  второго  уровня,
      интегрированного в процессор.  Определяется для процессоров  Intel
      шестого поколения, AMD K6-2+ и выше, VIA Cyrix III и выше.

      Level 3 Cache (Кэш третьего уровня): Размер кэша  третьего  уровня
      процессоров Intel Xeon.

    Motherboard Summary (Информация о материнской плате)

      System Name (Наименование системы): Определение возможно в  систе-
      мах с DMI/SMBIOS.

      Motherboard OEM (Производитель материнской платы): Название произ-
      водителя материнской платы.  Не всегда имя,  написанное на коробке
      платы совпадает с этой строкой. Классический пример - Acorp, кото-
      рая не имеет своих производственных мощностей и  размещает  заказы
      на заводах Hope Vision,  SuperPower,  San Li или Agama  Technology
      Co., Ltd. Определение возможно на материнских платах с AWARD и AMI
      BIOS.

      Board Model (Модель материнской  платы):  Определение  возможно  в
      системах с DMI/SMBIOS.

      BIOS Version (Версия BIOS): Производитель и версия BIOS.

      Chipset Name (Название чипсета): Производитель, название и кодовое
      имя чипсета

      Chipset Vendor (Производитель набора микросхем): Имя  производите-
      ля набора микросхем системной платы.  Chipset согласовывает работу
      всех устройств на системной плате (cache, RAM, PCI и ISA шин,  IDE
      контроллера и др.) и процессора.  Определяется только в системах с
      PCI шиной.

      Chipset (Набор микросхем): Название набора микросхем.  Определяет-
      ся только в системах с PCI шиной или AWARD BIOS.

      Southbridge Vendor: Производитель южного моста чипсета.

      Southbridge: Имя южного моста чипсета.

      PCI Bus Version (Версия шины  PCI):  В  случае  отсутствия  -  Not
      Present.

      PnP BIOS Version (Версия PnP BIOS):  В  случае  отсутствия  -  Not
      Present.

      DMI/SMBIOS Version (Версия DMI/SMBIOS): В случае отсутствия -  Not
      Present.

    Memory Summary (Информация о памяти)

      Base Memory (Базовая память): Размер базовой памяти. Базовая - па-
      мять в первом мегабайте ОЗУ, доступная в реальном режиме процессо-
      ра. Так же определяется объем свободной базовой памяти.

      Extended Memory (Расширенная память):  Объем  расширенной  памяти.
      Расширенная - вся память выше первого мегабайта.

      System Memory (Системная память): Общий объем системной памяти.

      Memory Module (Модуль памяти): Информация о каждом  модуле  памяти
      (объем, скорость, тип, производитель).

    Storage Summary (Информация о накопителях информации)

      Floppy Drive (Дисковод): Установленные в системе дисководы.  Опре-
      деляется буквенный индекс дисковода, его емкость и физический раз-
      мер дискеты (5.25 или 3.5 дюйма).

      HDD Model (Модель винчестера): Производитель и модель IDE или SCSI
      винчестера.

      HDD Size (Размер винчестера): Емкость IDE или SCSI винчестера.

      CD/DVD Model (Модель CD/DVD) Производитель и модель ATAPI или SCSI
      устройства (CD/DVD приводы, ZIP, магнитооптика и т.д.).

      CD/DVD Speed (Скорость CD/DVD): Максимальная скорость чтения ATAPI
      устройства. В скобках может быть указана максимальная скорость за-
      писи, поддерживаемая устройством.

    Video Summary (Информация о видеосистеме)

      Monitor Vendor (Производитель монитора): Имя производителя монито-
      ра.

      Monitor Model (Модель монитора): Название модели  монитора.    Эту
      функцию поддерживают не все мониторы. Если у вас такой монитор, то
      программа  выводит: 'Old Type Monitor/Cable' -  'Монитор  или  ка-
      бель старого типа'.

      Video Chip Vendor (Производитель  микросхем  видеокарты):

      Video Chip (Микросхема видеокарты):  Название  главной  микросхемы
      графического контроллера.

      VESA OEM String (Строка производителя оригинального оборудования):
      Идентификатор видео BIOS, возвращаемый любой видеокартой, отвечаю-
      щей требованиям VESA.

      Video Memory (Видеопамять): Размер установленной видеопамяти  воз-
      вращаемый функцией VESA BIOS.   Некоторые  графические  ускорители
      возвращают не общий объем видеопамяти, а объем, доступный в 2D ре-
      жиме.

    Sound Summary (Информация о звуковой карте)

      Sound Chip Vendor  (Производитель  звукового  чипа):  Определяется
      только для PnP и PCI карт.

      Sound Chip (Звуковой чип): Название модели звукового чипа. Опреде-
      ляется только для PnP и PCI карт.

      AC'97/HDA Codec Name: Имя AC'97/HDA кодека.

      Codec Enhancement: Расширение 3D Stereo AC'97 кодека.

      Sound Card Type (Тип звуковой карты): Совместимость звуковой  кар-
      ты с картами Sound Blaster.

      DSP Version (Версия DSP): Версия установленного на звуковой  карте
      цифрового процессора DSP.

      Base Port (Базовый порт): Номер базового порта.

      IRQ (Канал IRQ): Номер канала IRQ.

      8bit DMA (8 битный канал DMA): Номер 8 битного канала DMA.

      16bit DMA (16 битный канал DMA): Номер 16 битного канала DMA.

    Printer Summary (Информация о принтере)

      Printer Vendor (Производитель принтера): Определяется  только  для
      LPT/PnP и USB принтеров.

      Printer Model (Модель принтера): Определяется только для LPT/PnP и
      USB принтеров.

    Operating System Summary (Информация об операционной системе)

      DOS Version (Версия DOS): Производитель и версия ОС.  Так же опре-
      деляется расположение ОС в памяти.  (in HMA - если DOS расположена
      в верхней памяти).  Версии MS DOS 7.0 и выше входят  в  состав  MS
      Windows 9x/ME.

      Windows Version (Версия Windows): Название и номер  сборки  версии
      Windows.

      Windows Folder (Каталог Windows): Каталог размещения  операционной
      системы Windows.

    Modem Summary (Информация о модеме)

      Modem  Vendor  (Производитель  модема):  Определяется  только  для
      ISA/PnP, PCI и USB модемов.

      Modem Model (Модем):  Модель  модема.    Определяется  только  для
      ISA/PnP, PCI и USB модемов.

    Network Summary (Информация о сети)

      Adapter Vendor (Производитель сетевой карты): Определяется  только
      для ISA/PnP и PCI сетевых карт.

      Adapter Name (Имя сетевой карты): Модель сетевой карты.  Определя-
      ется только для ISA/PnP и PCI карт.

      MAC Address (MAC адрес): MAC адрес сетевой карты.  Для определения
      требуется установленный NetBIOS.

      Network Name (Сетевое имя): Имя компьютера в сети. Этот пункт при-
      сутствует если задано сетевое имя.

    Ports Summary

      Mouse Type (Тип мыши): Возможные значения: Bus,  Serial,   InPort,
      PS/2,  HP.  Если мышь не PS/2,  то указывается COM порт на котором
      установлена мышь.  Если драйвер мыши не установлен или отсутствует
      сама мышь, то выводится сообщение 'Not Found'.

      LPT Ports (LPT порты): Номера параллельных портов.  В скобках ука-
      зан номер используемого порта ввода-вывода.

      COM Ports (COM порты): Номера последовательных портов.  В  скобках
      указан номер используемого порта ввода-вывода.

      Joystick (Джойстик): Наличие или отсутствие джойстика.

               6.2  Окно DMI System Info (Информация о системе)

    System Info (Информация о системе)

      System Vendor (Производитель системы):

      Product Name (Наименование продукта):

      Version (Версия): Версия системы.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер системы.

      UUID: Универсальный уникальный идентификационный номер системы.

      Wake-up Type (Тип пробуждения): Событие,   приведшее  к  включению
      системы.

      Structure Length (Длина стуктуры):

    System Enclosure (Информация о корпусе)

      Manufacturer (Производитель): Производитель корпуса.

      Type (Тип): Тип корпуса.

      Version (Версия): Версия корпуса.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер корпуса.

      Asset Tag:

      Boot-up State (Состояние загрузки):  Состояние  корпуса  во  время
      последней загрузки.

      Power Supply State (Состояние электропитания): Состояние  электро-
      питания во время последней загрузки.

      Thermal State (Тепловое состояние): Тепловое  состояние  во  время
      последней загрузки.

      Security Status (Состояние защиты): Физическое состояние защиты во
      время последней загрузки.

      OEM-defined (Строка производителя): Содержит специфическую  инфор-
      мацию производителя.

      Height (Высота): Высота корпуса в сантиметрах.

      Power Cords (Шнуры питания): Количество шнуров питания.

      Contained Element (Содержащиеся элементы):  Количество  логических
      блоков, включенных в корпус.

      Structure Length (Длина структуры):

                 6.3  Окно DMI Motherboard Info (Информация о
                              материнской плате)

    Motherboard Info (Информация о материнской плате)

      Board Vendor (Производитель платы): Производитель материнской пла-
      ты.

      Product Name (Имя продукта): Модель материнской платы.

      Version (Версия): Версия материнской платы.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер материнской платы.

      Structure Length (Длина структуры):

    Onboard Device N Info (Интегрированное устройство N)

      Информация об интегрированном устройстве N

      Description (Описание): Описание устройства.

      Device Type (Тип устройства):

      Status (Статус): Статус устройства - включено/отключено.

    System Configuration Options (Опции конфигурации системы)

      Содержит информацию,  требующуюся для конфигурирования материнской
      платы с помощью перемычек или джамперов.

                 6.4  Окно CPU Info (Информация о процессоре)

    CPU Info (Информация о процессоре)

      Processor (Процессор): Производитель, название и номер процессора,
      а так же оригинальная (без учета разгона) частота.

      Coprocessor (Сопроцессор): Производитель и название математическо-
      го сопроцессора.  В 486DX и выше сопроцессор  находится  на  одном
      кристалле с процессором (кроме NexGen  Nx586/686)  и  определяется
      как Internal (встроен).

      CPU Clock (Частота процессора): Тактовая частота, на которой рабо-
      тает процессор.  Для процессоров класса Pentium  тактовая  частота
      определяется с помощью команды RDTSC,  считывающей содержимое  TSC
      (Time Stamp Counter).  Точность определения частоты достигает  0.1
      МГц при любой загрузке процессора. Для процессоров 486 и ниже так-
      товая частота определяется по их быстродействию.

      Frequency Range (Диапазон частот): Диапазон частот, на которых вы-
      пускались процессоры данного типа.

      Level 1 Cache (Кэш первого уровня):  Размер  кэша  первого  уровня
      (кэш для хранения данных + для хранения инструкций).  Определяется
      для процессоров фирмы Intel шестого поколения и выше,  процессоров
      AMD K5 PR120 и выше, VIA Cyrix III и выше, Centaur.

      Level 2 Cache (Кэш второго уровня): Размер  кэша  второго  уровня,
      интегрированного в процессор.  Определяется для процессоров  Intel
      шестого поколения, AMD K6-2+ и выше, VIA Cyrix III и выше.

      Level 3 Cache (Кэш третьего уровня): Размер кэша  третьего  уровня
      процессоров Intel Xeon.

      System Bus Clock (Частота системной шины): Частота системной  шины
      процессора.

      FSB Clock (Частота шины): Частота внешней шины процессора и ее тип
      (DDR, QDR). Определяется для процессоров Intel Pentium Pro и выше,
      AMD K6-2 и выше, VIA Cyrix III и выше, IDT WinChip2 и выше.

      Multiplier (Коэффициент умножения): Коэффициент умножения  процес-
      сора.  Определяется для процессоров Intel Pentium Pro и выше,  AMD
      K6-2 и выше, VIA Cyrix III и выше, IDT WinChip2 и выше.

      Expected Clock (Оригинальная частота): Оригинальная  частота  про-
      цессора без учета разгона.  Позволяет определить разгон процессора
      или его 'пиленость'.  Работает на процессорах Intel Pentium Pro  и
      выше.

      Platform ID (Идентификатор платформы): Тип разъема (slot,  socket)
      и упаковки процессора.  Определяется для процессоров Intel Pentium
      II и выше.

      Vendor (Производитель): Идентификатор производителя процессора
        'GenuineIntel' - для компании Intel;
        'AuthenticAMD' - для компании AMD;
        'UMC UMC UMC ' - для компании UMC;
        'CyrixInstead' - для компании Cyrix;
        'NexGenDriven' - для компании NexGen;
        'CentaurHauls' - для компании Centaur/IDT;
        'RiseRiseRise' - для компании Rise;
        'GenuineTMx86' - для компании Transmeta;
        'Geode by NSC' - для компании National Semiconductor;
        'SiS SiS SiS ' - для компании SiS.

      Processor Name (Имя процессора): Имя процессора  зашитое  в  крис-
      талл производителем.

      Processor Type (Тип процессора): Идентификатор,  позволяющий отли-
      чить однопроцессорные и двухпроцессорные конфигурации,  а  так  же
      процессоры для апгрейда.  Может принимать значения  'Original  OEM
      Processor', 'OverDrive Processor' и 'Dual Processor'.

      CPUID: Family,  Model,  Stepping (Семейство,  модель и подмодель):
      Информация,  возвращаемая инструкцией CPUID.  Family - это поколе-
      ние процессора (для процессоров Intel: 4 - 486,  5 - Pentium,  6 -
      Pentium Pro и процессоры на основе его ядра).

      Ext. Family/Model (Расширенное семейство/модель):

      CPU Signature (Сигнатура процессора):  Восьмибайтовый  код  модели
      процессора.

      BrandID (Идентификатор brand): Идентификатор,   позволяющий  отли-
      чить процессоры Intel Celeron,  Pentium III,   Pentium  III  Xeon,
      Pentium III-S, Pentium III-M, Celeron Mobile,  Pentium 4,  Pentium
      4-M, Xeon, Xeon MP, AMD Opteron и Athlon 64.  Появился в процессо-
      рах Intel, выполненных по 0.18мк технологии (Coppermine).

      Number of Cores (Число ядер): Количество процессорных ядер в одном
      процессоре.

      Logical CPU Count (Количество логических процессоров):  Количество
      логических процессоров технологии Hyper-Threading.

      Max CPUID Level (Наибольший номер функции инструкции CPUID):  Зна-
      чение, возвращаемое инструкцией CPUID при аргументе 0.

      Max ExtCPUID Level (Наибольший номер расширенной функции  инструк-
      ции CPUID): Значение,  возвращаемое инструкцией CPUID при аргумен-
      те 80000000h.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер процессора.  Досту-
      пен на процессорах Intel Pentium III и Intel  Pentium  II  Mobile.
      Серийный номер должен быть разрешен в BIOS Setup.

      Code Name (Кодовое имя): Внутрифирменное  название  процессора  до
      его официального выхода.  В скобках может  указываться  технология
      производства процессора.

      Core Stepping (Версия ядра): Версия ядра, по которой можно опреде-
      лить ошибки процессора и диапазон частот,  в  котором  выпускались
      данные процессоры.

      MSR XXh (Регистр MSR): Содержимое  соответствующего  MSR  -  Model
      Specific Register (модельно-зависимого регистра)

    Instruction Set (Набор инструкций)

      Список наборов дополнительных команд.

      - Floating-Point Unit on-Chip - встроенный  математический  сопро-
        цессор
      - IA MMX Technology - набор MMX команд
      - Streaming SIMD Extensions (SSE) - набор SIMD инструкций для  ра-
        боты с мультимедиа данными из набора команд Pentium III
      - Streaming SIMD Ext 2 (SSE2) - расширенный  набор SIMD инструкций
        SSE2
      - Streaming SIMD Ext 3 (SSE3) - расширенный  набор SIMD инструкций
        SSE3
      - Supplemental SSE3 (SSSE3) - набор  SIMD  инструкций Supplemental
        SSE3
      - Streaming SIMD Ext 4.1 (SSE4.1) - расширенный набор SIMD инстру-
        кций SSE4.1
      - Streaming SIMD Ext 4.2 (SSE4.2) - расширенный набор SIMD инстру-
        кций SSE4.2
      - Intel Extended Memory 64 Tech. - 64 битное расширение  процессо-
        ров Intel
      - Intel Architecture - 64 (IA-64) - 64 битная архитектура  процес-
        соров Itanium
      - AMD MMX Instruction Extensions - расширенный набор MMX  инструк-
        ций компании AMD
      - AMD 3DNow! Instructions - поддержка инструкций AMD 3DNow!
      - AMD 3DNow! Extensions - поддержка расширенного набора команд AMD
        3DNow!
      - AMD 3DNow! Prefetch
      - AMD SSE4A Extensions - расширенный  набор  SIMD  инструкций  AMD
        SSE4A
      - AMD SSE5 Extensions - расширенный   набор  SIMD  инструкций  AMD
        SSE5
      - AMD Misaligned SSE
      - AMD x86-64 Long Mode - 64 битный режим процессора
      - Cyrix Extended MMX - расширенный набор MMX  инструкций  компании
        Cyrix (только для процессоров Cyrix)
      - CMPXCHG8 Instruction Supported - поддержка инструкции CMPXCHG8
      - CMPXCHG16 Instruction Supported - поддержка инструкции CMPXCHG16
      - Fast System Call -  поддержка инструкций SYSENTER и SYSEXIT
      - Conditional Move Instruction - инструкция CMOVcc
      - CLFLUSH Insruction - поддержка инструкции CLFLUSH
      - Fast Save and Restore -  команды  FXSTOR  и FXSAVE
      - Monitor/MWAIT
      - SYSCALL and SYSRET Instructions - поддержка инструкций SYSCALL и
        SYSRET
      - LAHF/SAHF Instructions - поддержка инструкций LAHF и SAHF
      - POPCNT Insruction Supported - поддержка инструкции POPCNT
      - AMD RDTSCP Insruction Supported
      - AMD Fast Save and Restore
      - AMD SKINIT, STGI, DEV Supported

    Processor Features (Возможности процессора)

      Список возможностей процессора, возвращаемый инструкцией CPUID.

      - Virtual Mode Extension - расширение виртуального режима
      - Debugging Extension - отладочное расширение
      - Page Size Extension - поддержка 4МБ страниц
      - Time Stamp Counter - счетчик TSC
      - Model Specific Registers - модельнозависимые регистры MSR
      - Physical Address Extension - расширение физического адреса  (бо-
        лее 32 бит)
      - Machine-Check Exception - поддержка исключения номер 18
      - On-chip APIC Hardware  Supported  -  встроенный  локальный  APIC
        (должен быть включен BIOS'ом)
      - Memory Type Range Registers - поддержка регистров MTR
      - Page Global Enable - поддержка глобальных страниц
      - Machine Check Architecture - поддержка MCA
      - Page Attribute Table - поддержка процессором  таблицы  атрибутов
        страницы
      - 36-bit Page Size Extension - адресация процессором более 4ГБ фи-
        зической памяти
      - Processor Serial Number - наличие серийного номера
      - Debug Store - возможность записи процессором истории переходов в
        буфер памяти
      - 64-bit Debug Store
      - Self-Snoop - аппаратные  средства  поддержки  непротиворечивости
        отображения памяти
      - Hyper-Threading Technology
      - Pending Break Enable
      - CPL-Qualified Debug Store
      - L1 Context ID
      - Send Task Priority Messages
      - Direct Cache Access
      - Performance Capabilities MSR
      - x2APIC Architecture
      - Advanced Bit Manipulation
      - OS Visible Workaround
      - Instruction Based Sampling
      - Intel Virtualization Technology
      - Intel Trusted Execution Technology
      - Intel Execute Disable Bit
      - Intel Turbo Boost Technology
      - AMD No-execute Page Protection
      - AMD Secure Virtual Machine
      - AMD Model-Specific Registers
      - AMD Multiprocessing Capable - поддержка  мультипроцессорности  в
        процессорах AMD
      - AMD CMP Legasy
      - AMD CR8 in Legasy Mode
      - AMD Ext. APIC Register Space
      - AMD Watchdog Timer
      - AMD 1-GB Large Page

    Power Management (Управление питанием)

      Дополнительные возможности процессора по управлению питанием.

      - ACPI Support - поддержка управления электропитанием
      - Thermal Monitor Supported - автоматическое снижение частоты про-
        цессора при перегреве
      - Thermal Monitor 2
      - Enhanced SpeedStep Technology
      - Digital Thermometer
      - Operating Point Protection
      - AMD Temperature Sensor
      - AMD Frequency ID Control
      - AMD Voltage ID Control
      - AMD Thermal Trip
      - AMD Thermal Monitoring
      - AMD Software Thermal Control
      - AMD Invariant TSC
      - AMD 100MHz Multiplier Steps
      - AMD Hardware P-State Control

      Если процессор не поддерживает CPUID,  то это  окно  заканчивается
      выводом первых  трех  пунктов  и  сообщения  'CPUID  Command:  Not
      Present'.

           6.5  Окно CPU Cache Info (Информация о кэше процессора)

      Доступно только для процессоров Intel шестого  поколения  и  выше,
      AMD PR120 и выше, VIA Cyrix III и выше и некоторых других.

    Level 1 Instruction Cache (Кэш инструкций первого уровня)

      Size (Размер): Размер кэша инструкций первого уровня.

      Associativity (Ассоциативность):

      Lines per Tag (Линий на таг):

      Lines Size (Размер линии):

      TLB 4K Pages. Number of Entryes:

      TLB 4K Pages. Associativity:

      TLB 2/4M Pages. Number of Entryes:

      TLB 2/4M Pages. Associativity:

    Level 1 Data Cache (Кэш данных первого уровня)

      Size (Размер): Размер кэша данных первого уровня.

      Associativity (Ассоциативность):

      Lines per Tag (Линий на таг):

      Lines Size (Размер линии):

      TLB 4K Pages. Number of Entryes:

      TLB 4K Pages. Associativity:

      TLB 2/4M Pages. Number of Entryes:

      TLB 2/4M Pages. Associativity:

    Level 2 Cache (Кэш второго уровня)

      Size (Размер): Размер кэша второго уровня.

      Associativity (Ассоциативность):

      Lines per Tag (Линий на таг):

      Lines Size (Размер линии):

      Instr. TLB 4K Pages. Number of Entryes:

      Instr. TLB 4K Pages. Associativity:

      Data. TLB 4K Pages. Number of Entryes:

      Data TLB 4K Pages. Associativity:

      Instr. TLB 2/4M Pages. Number of Entryes:

      Instr. TLB 2/4M Pages. Associativity:

      Data. TLB 2/4M Pages. Number of Entryes:

      Data TLB 2/4M Pages. Associativity:

    Level 3 Cache

      Size (Размер): Размер кэша третьего уровня.

      Associativity (Ассоциативность):

      Lines Size (Размер линии):

             6.6  Окно DMI CPU Info (DMI Информация о процессоре)

      Информация обо всех процессорах в системе.

    Processor N Info (Информация о процессоре N)

      Информация о процессоре номер N

      Processor Vendor (Производитель процессора):

      Processor Version (Версия процессора): Название модели процессора.

      Current Speed (Текущая скорость): Текущая тактовая частота процес-
      сора в МГц

      External Clock (Внешняя частота): Частота внешней шины процессора.

      Voltage (Напряжение): Напряжение питания ядра процессора.

      Processor Upgrade (Обновление процессора): Тип разъема  процессора
      (slot, socket)

      Processor Status (Статус процессора): Статус  процессора  -  вклю-
      чен/отключен

      Socket Designation (Обозначение разъема):

      Processor Type (Тип процессора):

      Processor Family (Семейство процессора):

      Processor ID1 (Идентификатор  процессора):  Результаты  выполнения
      команды CPUID.

      Processor ID2 (Идентификатор  процессора):  Результаты  выполнения
      команды CPUID.

      Max Speed (Максимальная скорость): Максимальная частота  процессо-
      ра, поддерживаемая материнской платой.

      Socket Status (Статус разъема):  Статус  разъема  процессора  (за-
      нят/свободен).

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер процессора.

      Asset Tag:

      Part Number (Номер партии):

      CPU Core Count (Число ядер процессора):  Число   ядер  процессора,
      обнаруженное  BIOS  для  данного  процессорного  разъема.  Enabled
      (Включено): число ядер, включенное в BIOS.

      CPU Thread Count (Число потоков процессора): Число потоков процес-
      сора, обнаруженное BIOS для данного процессорного разъема.

      Structure Length (Длина структуры):

        6.7  Окно DMI CPU Cache Info (DMI Информация о кэше процессора)

      Информация о кэше первого, второго и третьего уровней.

    Level N Cache (Кэш уровня N)

      Информация о кэше уровнея N.

      Installed Size (Установленный размер): Размер установленного  кэша
      в кБ.

      Operational Mode (Режим работы): Режим работы кэша.

      Current SRAM Type (Текущий тип памяти): Текущий тип микросхем  па-
      мяти кэша.

      Status (Статус): Статус кэша - включен/отключен.

      Socket Designation (Обозначение разъема):

      Cache Socketed (Разъем кэша): Возможность замены микросхем кэша.

      Location (Расположение): Расположение кэша - встроенный/внешний.

      Maximum Cache Size (Максимальный размер кэша):

      Supported SRAM (Поддерживаемые типы памяти):  Поддерживаемые  типы
      микросхем памяти кэша.

      Cache Speed (Скорость кэша): Скорость микросхем кэша в  наносекун-
      дах.

      Error Correction (Коррекция ошибок): Схема коррекции ошибок,  под-
      держиваемая кэшем.

      System Cache Type (Тип системного кэша): Логический тип кэша  (кэш
      инструкций, данных, унифицированный).

      Associativity (Ассоциативность):

      Structure Length (Длина структуры):

                    6.8  Окно BIOS Info (Информация о BIOS)

    BIOS Info (Информация о BIOS)

      Motherboard OEM (Производитель материнской платы): Название произ-
      водителя материнской платы.  Не всегда имя,  написанное на коробке
      платы совпадает с этой строкой. Классический пример - Acorp, кото-
      рая не имеет своих производственных мощностей и  размещает  заказы
      на заводах Hope Vision,  SuperPower,  San Li или Agama  Technology
      Co., Ltd.

      OEM URL (URL производителя): Адрес  сайта  производителя  материн-
      ской платы в интернете,  с  которого  можно  загрузить  обновление
      BIOS.

      BIOS Version (Версия BIOS): Производитель и версия BIOS.

      BIOS Model: Model, Submodel, Revision (Модель, подмодель,  измене-
      ние BIOS): Имеет смысл только в старых версиях BIOS.  Во всех сов-
      ременных версиях устанавливается как FCh/01h/00h.

      BIOS Date (Дата BIOS): Дата выпуска данной версии BIOS.

      BIOS Copyright (Копирайт BIOS):  Информация  об  авторских  правах
      разработчика BIOS (только для AWARD и AMI BIOS).

      Motherboard ID (Идентификатор  материнской  платы):  Идентификатор
      материнской платы,  выводящийся на экран при загрузке (только  для
      AWARD и AMI BIOS).

      BIOS ID (Идентификатор BIOS): Идентификационная строка BIOS, выво-
      дящаяся при загрузке (только для AWARD и AMI BIOS).

      BIOS Type (Тип BIOS): Поколение BIOS (только для AWARD BIOS).

      Bus Type (Тип шины): Тип системной шины материнской платы  (только
      для AWARD BIOS).

      BIOS Size (Размер  BIOS):  Размер  микросхемы,    содержащей  BIOS
      (только для AMI BIOS).

      Processor (Процессор): Поколение процессора,  на которое рассчита-
      на материнская плата (только для AWARD и AMI BIOS).

      Chipset (Чипсет): Набор микросхем,  на котором выполнена  материн-
      ская плата (только для AWARD BIOS).

      Chipset ID (Идентификатор чипсета): Идентификатор  набора  микрос-
      хем (только для AWARD и AMI BIOS).

      BIOS Revision (Изменение BIOS):  Номер  версии  BIOS  (только  для
      AWARD и AMI BIOS).

      MP Specification Ver. (Версия спецификации MP): Версия  мультипро-
      цессорной спецификации.

      MP Table Address (Адрес таблицы MP): Физический адрес таблицы MP.

      Number of CPU/Cores  (Число  процессоров/ядер):  Число  физических
      процессоров/ядер.

      APM Version (Версия APM): Версия системы  энергосбережения  "зеле-
      ных" (Energy Star) BIOS.

      DMI/SMBIOS  Version  (Версия   DMI/SMBIOS):    Версия    стандарта
      DMI/SMBIOS.

      Number of Structures (Число структур): Число структур DMI/SMBIOS.

      Structure Address (Адрес структуры):  Адрес  структуры  DMI/SMBIOS
      при табличном методе доступа.

    SMBIOS Info (Информация о SMBIOS)

      BIOS Vendor (Производитель BIOS):

      BIOS Version (Версия BIOS):

      BIOS Date (Дата BIOS): Дата выпуска BIOS.

      BIOS ROM Size (Размер BIOS): Размер ПЗУ или флэш BIOS в килобайтах.

      Starting Segment (Стартовый сегмент): Сегмент,  содержащий старто-
      вый адрес BIOS.

      Current Language (Текущий язык): Текущий язык интерфейса BIOS.

      Number of Languages (Число языков): Общее число  языков интерфейса
      BIOS.

      Structure Length (Длина структуры):

    Bus Supported (Поддерживаемые шины)

      Поддерживаемые BIOS системные шины.

      - PCI is Supported - поддержка шины PCI
      - AGP is Supported - поддержка шины AGP
      - USB is Supported - поддержка шины USB
      - ISA is Supported - поддержка шины ISA
      - VLBus is Supported - поддержка шины VLBus
      - MCA is Supported - поддержка шины MCA
      - EISA is Supported - поддержка шины EISA
      - PC Card is Supported - поддержка шины PC Card

    Boot Options (Опции загрузки)

      Поддерживаемые BIOS'ом способы загрузки.

      - Selectable Boot - возможность выбора типа загрузки
      - Boot From CD - загрузка с CD-ROM
      - ATAPI ZIP Drive Boot - загрузка с дисков ATAPI ZIP
      - LS-120 Boot - загрузка с дисков LS-120
      - BIOS Boot Specification - поддержка спецификации BIOS Boot
      - Boot From PC Card - загрузка с устройств PC Card
      - Network Service Boot supported - поддержка сервиса  загрузки  по
        сети
      - I2O Boot - загрузка с устройств I2O
      - 1394 Boot - загрузка с устройств 1394

    BIOS Features (Возможности BIOS).

      - BIOS Characteristics - поддержка байта возможностей BIOS
      - ACPI Supported - поддержка интерфейса управления питанием ACPI
      - PnP is Supported - поддержка технологии PnP
      - APM is Supported - поддержка интерфейса управления питанием APM
      - ESCD Support - поддержка спецификации ESCD
      - Enhanced Disk Drive (EDD) - поддержка стандарта  EDD  (расширен-
        ные дисковые накопители)
      - BIOS is Upgradeable (Flash) - возможность обновления BIOS (Flash)
      - BIOS ROM is Socketed - возможность замены микросхемы BIOS
      - BIOS Shadowing is Allowed - возможность размещения BIOS в  тене-
        вой памяти
      - Smart Battery Supported
      - Targeted Content Distribution
      - Int 13h - 5.25"/360kB Floppy - поддержка 5.25"/360кБ дисководов
      - Int 13h - 5.25"/1.2MB Floppy - поддержка 5.25"/1.2МБ дисководов
      - Int 13h - 3.5"/720kB Floppy - поддержка 3.5"/720кБ дисководов
      - Int 13h - 3.5"/2.88MB Floppy - поддержка 3.5"/2.88МБ дисководов
      - Int 5h,  Print Screen Service - поддержка сервиса печати  экрана
        через Int 5h
      - Int 9h,  8042 Keyboard Services - поддержка  сервиса  клавиатуры
        через Int 9h
      - Int 14h,  Serial Services - поддержка  сервиса  последовательных
        портов
      - Int 17h,  Printer Services - поддержка сервиса печати через  Int
        17h
      - Int 10h, CGA/Mono Video Services - поддержка CGA/Mono видеоадап-
        теров через Int 10h
      - Int 13h - Floppy for NEC 9800 - поддержка дисководов NEC 9800
      - Int 13h - Floppy for Toshiba - поддержка дисководов Toshiba
      - NEC PC-98 - поддержка NEC PC-98

    Advanced Power Management Features (Функции энергосбережения)

      - 16-bit PM Interface Support
      - 32-bit PM Interface Support
      - CPU Idle Call Reduces Processor Speed
      - BIOS Power Management Disabled
      - BIOS Power Management Disengaged

    OEM Strings (Строки производителя оборудования)

      Дополнительные строки производителя материнской платы.

    Other Structures (Другие структуры)

      Список DMI/SMBIOS структур (название,  код),    не  поддерживаемых
      программой.

                        6.9  Окно PCI/AGP Devices Info
                      (Информация о PCI/AGP устройствах)

      PCI Bus Version (Версия шины  PCI):  В  случае  отсутствия  -  Not
      Present.

      Number of PCI Buses (Число шин PCI): Для  однопроцессорных  систем
      без AGP шины это число равно 1.

    Bus N, Device N, Function N (Шина N, устройство N, функция N)

      Информация об устройстве с шиной N, устройством N и функцией N

      Vendor (Производитель): Код производителя  устройства  и  соответ-
      ствующее ему (коду) имя фирмы.   Например,    код  8086h  -  Intel
      Corporation.

      Device (Устройство): Код и наименование PCI устройства.  Программа
      знает большое количество устройств,  работающих на PCI шине  -  от
      chipset'ов до видеокарт.

      Subsys Vendor (Производитель подсистемы): Присутствует не  у  всех
      PCI устройств.

      Subsystem ID (Идентификатор подсистемы): Присутствует  не  у  всех
      PCI устройств.

      Class (Класс): Класс устройства.

      SubClass (Подкласс): Подкласс PCI устройства в данном классе.

      Revision (Ревизия): Ревизия данного устройства.

      Interface (Интерфейс): Тип используемого устройством  программного
      интерфейса.

    Device Properties (Свойства устройства)

      Device Timing (Временные  задержки  устройства):  Может  принимать
      значения fast, medium, slow, reserved.

      Memory Access (Доступ через память):

      I/O Access (Доступ через порты ввода/вывода):

      Bus Master (Управление шиной):

      66 MHz Speed Support (Поддержка частоты 66 МГц):  Возможность  ус-
      тройства работать на частоте шины 66 МГц.

    Device Resources (Ресурсы устройства)

      Последующие пункты являются опциональными.

      SMBus Port (Порт SMBus): Базовый порт доступа к SMBus.

      ROM Address (Адрес ПЗУ): Адрес начала ПЗУ данного устройства.

      Memory Address (Адрес памяти): Диапазон адресов области памяти ус-
      тройства.

      Base I/O Port (Базовый порт ввода/вывода): Номер порта ввода/выво-
      да устройства.

      System IRQ (Системное  прерывание):  Номер  используемого  устрой-
      ством прерывания.

      Interrupt Pin (Линия запроса прерывания): Используемая PCI устрой-
      ством линия запроса прерывания.

    AC'97/HDA Capabilities (Свойства AC'97/HDA)

      AC'97/HDA Codec Name: Имя AC'97/HDA кодека.

      Codec Enhancement: Расширение 3D Stereo AC'97 кодека.

    AGP Capabilities (Свойства AGP)

      AGP Version (Версия AGP): Версия AGP шины,  поддерживаемая устрой-
      ством.

      AGP Speed Supported (Поддерживаемая скорость  AGP):  Скорость  AGP
      шины, поддерживаемая устройством. Selected (Выбранная) - скорость,
      установленная в данный момент.

      Fast Write:

      4GB Addressing:

      Side Band Addressing:

    PCI-X Capabilities (Свойства PCI-X)

      Primary Bus Speed (Скорость первичной шины):

      Primary Bus Size (Разрядность первичной шины):

      Secondary Bus Speed (Скорость вторичной шины): Current (Текущая) -
      скорость, установленная в данный момент.

      Secondary Bus Size (Разрядность вторичной шины):

    PCI-E Capabilities (Свойства PCI-E)

      PCI Express Version (Версия PCI Express): Версия PCI-E шины,  под-
      держиваемая устройством.

      Link Speed (Скорость подключения): Current (Текущая)  -  скорость,
      установленная в данный момент.

      Link Width (Разрядность подключения): Current (Текущая) -  разряд-
      ность, установленная в данный момент.

      Link Port Number (Номер порта подключения):

      Physical Slot Number (Номер физического слота):

              6.10  Окно SPD Memory Info (Информация о SPD памяти)

      Информация о модулях памяти с поддержкой SPD.  Для чтения информа-
      ции необходима поддержка SPD со стороны модуля памяти и чипсета. В
      данный момент поддерживаются следующие чипсеты:

      - с южным мостом Intel PIIX4
      - Intel 440MX
      - SMSC Victory66
      - с  хабом  Intel  ICH/ICH0/ICH2/ICH2-M/ICH3-S/ICH3-M/ICH4/ICH4-M/
        ICH5R/ICH6/ICH7/ICH8/ICH9/ICH10/6300ESB/6321ESB hub
      - процессор Intel Tolapai
      - Intel P55
      - с южным мостом VIA 596/A/B
      - с южным мостом VIA 686/A/B
      - с южным мостом VIA  VT8231/VT8233/VT8233A/VT8233C/VT8235/VT8237/
        VT8237S/VT8237A/VT8251/CX700
      - VIA VX800/VX820
      - с южным мостом Reliance/ServerWorks OSB4/CSB5/CSB6/HT1000
      - с южным мостом AMD 755/756/766/768/8111
      - с южным мостом ALI 1533/1543/1535
      - с южным мостом nVidia nForce/nForce2/nForce3/nForce4  и   MCP51/
        MCP55/MCP61/MCP65/MCP67/MCP73/MCP78/MCP79
      - с южным мостом SiS 5595/961/962/963/964/965/966/968
      - с южным мостом ATI IXP SB200/IXP SB300/IXP SB400/IXP SB600.

      Примечание: на некоторых моделях материнских плат  Asustek  чтение
      SPD заблокировано.

    Memory Slot N Info (Информация о слоте памяти N)

      Информация о модуле памяти в слоте N.

      Memory Type (Тип памяти): Характеристики модуля  памяти  -  объем,
      скорость (PC66, PC100, PC133 для SDRAM;  PC1600,  PC2100,  PC2700,
      PC3200 для DDR SDRAM), тип используемой памяти (SDRAM,  DDR SDRAM,
      DDR SGRAM, DDR2 SDRAM, DRDRAM, EDO).

      Manufacturer (Производитель): Производитель модуля памяти.    Если
      значением этого поля является Noname,  то производитель модуля па-
      мяти неизвестен (как правило, это модуль китайской сборки).

      Module Type (Тип модуля):  Физическая  организация  модуля  памяти
      (DIMM, RIMM, SO-RIMM).

      Number of Rows/Banks (Число сторон/банков):

      Module  Attributes  (Атрибуты   модуля):    Возможные    значения:
      'Unbuffered', 'Buffered', 'Registered,  Unbuffered',  'Registered,
      Buffered'. Только для памяти SDRAM и DDR.

      Error Checking (Проверка ошибок): Способность модуля памяти  обна-
      руживать ошибки.  None - отсутствует,  Parity - контроль четности,
      ECC - функция коррекции ошибок (в скобках разрядность модуля  кор-
      рекции ошибок). Только для памяти SDRAM и DDR.

      CAS# Latency (CAS# задержка): Минимальное количество циклов такто-
      вого сигнала от момента запроса данных до их считывания.  В  скоб-
      ках: Cycle Time (Время цикла) - время цикла в наносекундах /  мак-
      симальная  частота  в    мегагерцах,        Timings    (тайминги),
      CL-tRCD-tRP-tRAS,  tWR-tRC,  Access Time  (Время доступа) - только
      для SDRAM/DDR - время доступа в наносекундах.

      CLS# Latency  (CLS#  задержка):  Задержка  выдачи  сигналов  CLS#.
      Только для DRDRAM.

      CS# Latency (CS# задержка): Задержка выдачи сигналов CS#.   Только
      для DDR.

      WE# Latency (WE# задержка): Задержка выдачи сигналов WE#.   Только
      для DDR.

      Refresh Rate (Время регенерации): Время и тип регенерации.

      Data Width (Разрядность данных): Разрядность внешней шины данных.

      SDRAM Width (Разрядность SDRAM): Тип  организации  модуля  памяти.
      Только для SDRAM, DDR.

      Voltage Interface (Интерфейс питания):  Интерфейс  питания  модуля
      памяти.

      Max Case Temperature (Максимальная температура корпуса): Максималь-
      ная температура корпуса микросхем памяти.

      Protocol Version (Версия протокола): Используемая версия  протоко-
      ла RDDRAM. Только для RDDRAM.

      SPD Revision (Ревизия SPD): Номер используемой  ревизии  стандарта
      SPD.

      Part Number (Номер партии): Уникальный номер партии.

      Manufacture Date (Дата выпуска): Дата выпуска модуля памяти.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер модуля.

      Revision Code (Код ревизии): Номер кода ревизии модуля.

      EPP is Supported (Поддержка  EPP):  Поддержка  стандарта  Enhanced
      Performance Profiles.

      Optimal Profile (Оптимальный  профиль):  Профиль  для  оптимальной
      производительности. Указывает профиль,  который должен быть загру-
      жен для максимальной производительности системы.

    EPP Profile N (EPP профиль N)

      EPP Profile Type (Тип профиля EPP):  Раздел  EPP  может  содержать
      один из двух типов профилей: Полный (Full) профиль  и  Сокращенный
      (Abbreviated) профиль.

      CAS# Latency (CAS# задержка): Минимальное количество циклов такто-
      вого сигнала от момента запроса данных до их считывания.  В  скоб-
      ках: Cycle Time (Время цикла) - время цикла в наносекундах /  мак-
      симальная  частота  в    мегагерцах,        Timings    (тайминги),
      CL-tRCD-tRP-tRAS.

      Address Command Rate (Скорость выполнения команд):  Если  скорость
      установлена в 1T,  то команды будут посылаться каждый такт.   Если
      скорость установлена в 2T, то команды будут посылаться через такт.

      Voltage Interface (Интерфейс питания): Напряжение питания, требуе-
      мое для данного профиля.

      Write Recovery (tWR) (Восстановление записи): Время,   необходимое
      для восстановления цикла записи.

      A2A Refresh Time (tRC) (Время регенерации A2A):

      Примечание: Некоторые поля у Noname модулей  памяти  могут  содер-
      жать значение 'None', т.е. информация по данному полю отсутствует.

               6.11a  Окно DMI Memory Info (Информация о памяти)
         Для материнских плат с поддержкой SMBIOS версии 2.2 и выше.

    Physical Memory Array N Info (Массив физической памяти N)

      Информация о контроллере памяти номер N.

      Maximum Capacity (Максимальный размер): Максимальный размер  памя-
      ти, поддерживаемый контроллером.

      Location (Расположение): Физическое расположение контроллера памя-
      ти.

      Use (Использование): Функция, для которой используется контроллер.

      Memory Error Correct.  (Коррекция ошибок памяти):  Тип  аппаратной
      коррекции или обнаружения ошибок.

      Memory Devices (Устройства памяти): Число разъемов модулей памяти.

      Structure Length (Длина структуры):

    Memory Device N Info (Информация об устройстве памяти N)

      Информация об устройстве памяти N, принадлежащем контроллеру.

      Size (Размер): Объем установленного модуля памяти. В случае отсут-
      ствия модуля памяти в данном слоте выводится 'Not Installed'.

      Form Factor (Формфактор): Физическая организация модуля памяти.

      Memory Type (Тип памяти): Тип модуля памяти.

      Speed (Скорость): Скорость модуля памяти в МГц.

      Device Locator (Местонахождение устройства): Логическое  обозначе-
      ние разъема.

      Bank Locator: (Местонахождение банка): Логическое обозначение бан-
      ка.

      Total Width (Общая ширина): Общая ширина шины модуля памяти в  би-
      тах,  включая биты проверки и коррекции ошибок.  Если биты коррек-
      ции ошибок отсутствуют,  то это значение должно быть равно  значе-
      нию Data Width.

      Data Width (Ширина данных): Ширина шины данных модуля памяти в би-
      тах.

      Device Set (Набор устройств): Указывает на то,  что разъем  памяти
      входит в банк, который должен заполнятся модулями одного типа. Ну-
      левое значение показывает, что разъем не является частью банка.

      Type Detail (Подробности о типе): Дополнительная информация о  ти-
      пе модуля памяти.

      Manufacturer (Производитель): Производитель модуля памяти.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер модуля памяти.

      Asset Tag:

      Part Number (Номер партии):

      Structure Length (Длина структуры):

               6.11b  Окно DMI Memory Info (Информация о памяти)
                Для материнских плат с SMBIOS версии ниже 2.2.

    Memory Controller N Info (Информация о контроллере памяти N).

      Информация о контроллере памяти номер N.

      Maximum Capacity (Максимальный объем): Максимальный размер памяти,
      поддерживаемый контроллером.

      Memory Types (Типы памяти): Поддерживаемые контроллером типы памя-
      ти.

      Memory Slots (Слоты памяти): Количество слотов памяти.

      Error Correcting (Коррекция ошибок): Поддерживаемые методы коррек-
      ции ошибок.

      En. Error Correcting (Включенная коррекция ошибок): Включенный ме-
      тод коррекции ошибок.

      Error Detecting (Обнаружение ошибок): Поддерживаемые методы  обна-
      ружения ошибок.

      Current Interleave (Текущее чередование):

      Supported Interleave (Поддерживаемое чередование):

      Supported Speeds (Поддерживаемые  скорости):  Поддерживаемые  кон-
      троллером скорости модулей памяти в нс.

      Module Voltage (Напряжение питания):  Поддерживаемые  контроллером
      напряжения питания модулей памяти в вольтах.

      Structure Length (Длина структуры):

    Memory Module N Info (Информация о модуле памяти N)

      Информация о модуле памяти N, принадлежащем контроллеру.

      Installed Size (Установленный размер): Размер установленного моду-
      ля памяти. В случае отсутствия модуля - 'Not Installed'.

      Memory Type (Тип памяти): Тип модуля памяти.

      Socket Designation (Обозначение разъема):

      Bank  Connections  (Соединение  банка):  Соединение  банка  памяти
      (RAS#).

      Current Speed (Текущая скорость): Текущая скорость модуля памяти в
      нс.

      Enabled Size (Включенный размер): Доступный размер модуля памяти.

      Error Status (Статус ошибки): Статус ошибок модуля памяти.

      Structure Length (Длина структуры):

          6.12  Окно IDE (ATA/ATAPI) (Информация об IDE устройствах)

      Информация обо всех ATA/ATAPI устройствах в системе.

                       ATA устройства (обычно винчестер)

      HDD Model (Модель винчестера): Фирма-производитель  и  модель  IDE
      винчестера, считываемые из IDE-контроллера.

      HDD Default Size (IDE размер): Реальная емкость винчестера,   счи-
      танная из контроллера IDE. Не надо путать реальную емкость винчес-
      тера и емкость,  которую обычно пишут в прайс-листах  и  на  самом
      винчестере.  Дело в том,  что у производителей винчестеров в мега-
      байте не 1048576 байт, а 1000000,  из-за этого 'маркетинговая' ем-
      кость намного больше реальной.

      Interface Type (Тип интерфейса):  Тип  интерфейса  ATA  устройства
      (Parallel ATA, Serial ATA I, Serial ATA II)

      Geometry: Heads,  Sectors,  Tracks (Параметры винчестера: головки,
      секторы, дорожки): Логическое количество головок,  секторов на до-
      рожку и дорожек при CHS адресации.  Не имеет ничего общего с физи-
      ческими параметрами диска.

      Compatibility (Совместимость): Соответствие данного устройства оп-
      ределенному стандарту ATA/ATAPI.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер  винчес-
      тера.

      Controller Revision (Версия контроллера): Номер версии, возвращае-
      мый IDE-контроллером.

      HDD Marketing Size (Маркетинговый размер винчестера): Размер  вин-
      честера по данным производителя.  У производителей  винчестеров  в
      мегабайте не 1048576 байт, а 1000000,  из-за этого 'маркетинговая'
      емкость намного больше реальной.

      Buffer Size (Размер буфера): Объем буфера IDE-контроллера (не  на-
      до путать его с дисковым кэшем).  В действительности  часть  этого
      буфера может выделяться под служебную  информацию,    поэтому  его
      реальный объем будет несколько меньше.   Некоторые  винчестеры  не
      возвращают информацию о размере буфера.

      Buffer Type (Тип буфера): Тип внутреннего буфера  IDE-контроллера.
      Возможные значения: 'Not specified',  'Single ported single sector
      buffer',    'Dual  ported  multi-sector  buffer',    'Dual  ported
      multi-sector buffer with a read caching'.

      HDD Temperature (Температура винчестера): Текущая температура вин-
      честера.

      Reallocated Sectors (Переназначенные секторы): Число переназначен-
      ных секторов.

      HDD Health Status (Статус надежности винчестера): Может  принимать
      четыре состояния: Good (хороший) - состояние  винчестера  хорошее,
      Overheating - перегрев винчестера, Poor (средний) - состояние вин-
      честера среднее, запустите утилиту диагностики вашего производите-
      ля винчестера, Bad (плохой) - состояние винчестера плохое,  немед-
      ленно сделайте резервное копирование всех важных данных,  запусти-
      те утилиту диагностики вашего производителя винчестера.

      ECC bytes (ECC байты): Количество байт коррекции.

      Security Erase Time (Время секретного стирания):  Время  необходи-
      мое для необратимого уничтожения информации (в минутах).

      Enh. Security Erase (Расширенное секретное стирание).

      Current APM Value (Текущее значение менеджера управления питанием).

      Acoustic Management (Менеджер  снижения  шума):  Текущее  значение
      технологии снижения шума (recommended - рекомендованное производи-
      телем значение), и ее статус (включено/отключено).

      ATA Controller Vendor (Производитель ATA контроллера):

      ATA Controller Name (Наименование ATA контроллера):

      Device Location (Расположение устройства): Расположение устройства
      на ATA контроллере

    Transfer Modes (Режимы передачи данных)

      PIO Mode  Support  (Поддерживаемый  PIO  режим):  PIO  (Programmed
      Input/Output) - это способ передачи данных между буфером винчесте-
      ра и шиной компьютера под управлением процессора.  Чем выше номер,
      тем выше скорость обмена (Для PIO mode 4 - 16.6 МБ/с).

      SW DMA Mode Support (Поддерживаемый SW DMA режим): Номер поддержи-
      ваемого DMA режима с длиной пакета в  одно  слово  (Single  Word).
      Active (Активен): Режим SW DMA, включенный в данный момент BIOS'ом.

      MW DMA Mode Support (Поддерживаемый MW  DMA  режим):  DMA  (Direct
      Memory Access) - способ передачи данных между внутренними  устрой-
      ствами без участия процессора под управлением контроллера DMA.   В
      отличие от предыдущего режима,  длина пакета может составлять нес-
      колько слов (Multi Word DMA).  Active  (Активен):  Режим  MW  DMA,
      включенный в данный момент BIOS'ом.

      UDMA Mode Support (Поддерживаемый UltraDMA режим): Номер расширен-
      ного режима DMA. Теоретическая скорость обмена для UltraDMA mode 2
      составляет 33 МБ/с, mode 5 - 100 МБ/с.  Не всегда чипсет поддержи-
      вает режим UltraDMA (например,  чипсеты i430VX и ниже его не  под-
      держивают, i440BX поддерживает только режим 2).  Active (Активен):
      Режим UltraDMA, включенный в данный момент BIOS'ом.

      Sectors per Interrupt (Секторов на прерывание):  Количество секто-
      ров,  способных передаваться за одно прерывание в блочном  режиме.
      Active (Активен): текущее количество секторов на прерывание.

    HDD Features (Свойства винчестера)

      - SATA NCQ Command
      - DMA Transfer (DMA передача): Поддержка диском DMA режима
      - LBA Supported (Поддержка LBA): LBA (Logical Block  Adressing)  -
        линейная адресация через логический адрес блока.   Предназначена
        для преодоления "барьера в 504 МБ", вызванного тем,  что BIOS не
        понимает винчестеры с более чем 1024 цилиндрами
      - Block Mode: (Блочный режим): Блочный  режим  работы  винчестера.
        При чтении одного сектора с диска в буфер считывается  еще  нес-
        колько последующих секторов
      - Double Word I/O (Режим DW): Поддержка DMA режима с длиной  паке-
        та в два слова
      - Standard Standby Timer
      - IORDY Supported
      - IORDY may by Disabled
      - S.M.A.R.T.  (Self-Monitoring,  Analysis,  Reporting Technology -
        Технология самотестирования,  анализа и  сообщения  о  состоянии
        винчестера): Поддержка технологии,  позволяющей на  ранних  ста-
        диях обнаружить дефекты винчестера и предотвратить потерю данных
      - S.M.A.R.T. Self-test
      - S.M.A.R.T. Error Logging (Протоколирование S.M.A.R.T. ошибок)
      - Security Mode (Режим шифрования данных)
      - Removable Media (Съемный носитель)
      - Power Management (Менеджер управления питанием): Поддержка  вин-
        честером технологий энергосбережения
      - PACKET Command
      - Write Cache (Кэширование записи)
      - Look-ahead
      - Release Interrupt
      - Service Interrupt (Сервисное прерывание)
      - Device Reset Command (Команда сброса устройства)
      - Host Protected Area
      - Write Verify Command
      - Write Buffer Command (Команда записи буфера)
      - Read Buffer Command (Команда чтения буфера)
      - NOP Command (Команда NOP)
      - Identify Device DMA Command
      - Download Microcode Command (Команда загрузки микрокода)
      - Read/Write DMA Queued
      - CFA Feature
      - Advanced Power Management (Расширенный менеджер управления пита-
        нием)
      - Removable Media Status (Статус съемного носителя)
      - Power-up in Standby
      - Set Features Req. to Spinup
      - Set Max Security Extension
      - Automatic Acoustic Management (Автоматический  акустический  ме-
        неджер): Технология снижения шума винчестера за  счет  ухудшения
        его скоростных характеристик
      - 48-bit Address (48-битный адрес): Поддержка 48-битной LBA  адре-
        сации
      - Device Configuration Overlay
      - Flush Cache Command
      - Flush Cache Ext Command
      - Media Serial Number
      - Media Card Pass Through
      - Streaming Feature
      - General Purpose Logging
      - Write DMA/Multiple FUA EXT
      - Write DMA Queued FUA EXT
      - World Wide Name

      Начиная с пункта S.M.A.R.T. все поддерживаемые свойства имеют флаг
      статуса enabled/disabled (включено/выключено).

                   S.M.A.R.T. Info (Информация о S.M.A.R.T.)

      ID (Идентификатор): Идентификационный номер атрибута.

      Attribute Name (Название атрибута): Название атрибута S.M.A.R.T.

      Threshold (Пороговое значение): Пороговое значение атрибута.  Сни-
      жение значения критически важного атрибута ниже  порогового  озна-
      чает скорый выход винчестера из строя.

      Worst (Наихудшее значение): Наихудшее  значение  атрибута  за  все
      время эксплуатации.

      Value (Значение): Текущее значение атрибута в условных единицах.

      Raw Value (Нормализованное значение): Нормализованное значение ат-
      рибута. Для каждого атрибута вычисляется по-своему. Например,  ат-
      рибут Reallocated Sectors Count - количество переназначенных  сек-
      торов.

                               Описание атрибутов

      Все  права  на  данное  описание  принадлежат  Михаилу   Маврицину
      (http://pcjs.chat.ru/).

      Raw Read Error Rate
      Частота появления ошибок при чтении данных с диска.  Данный  пара-
      метр показывает частоту появления ошибок при  операциях  чтения  с
      поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

      Throughput Performance
      Средняя  производительность  (пропускная    способность)    диска.
      Уменьшение значения value этого атрибута  с  большой  вероятностью
      указывает на проблемы в накопителе.

      Spin Up Time
      Время раскрутки шпинделя.  Среднее время раскрутки шпинделя  диска
      от 0 RPM до рабочей скорости.  Предположительно,  в поле raw value
      содержится время в миллисекундах/секундах.

      Start/Stop Count
      Количество циклов запуск/останов шпинделя.  Поле raw value  хранит
      общее количество включений/выключений диска.

      Reallocated Sectors Count
      Количество переназначенных секторов.  Когда жесткий диск встречает
      ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из
      него в специальную резервную область (spare area) и,  в случае ус-
      пеха, помечает сектор как "переназначенный".  Также,  этот процесс
      называют remapping,  а переназначенный сектор - remap.   Благодаря
      этой возможности,  на современных жестких дисках очень редко видны
      [при тестировании поверхности] так называемые bad block.   Однако,
      при большом количестве ремапов,  на графике чтения  с  поверхности
      будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и
      более).  Поле raw value содержит общее количество  переназначенных
      секторов.

      Read Channel Margin
      Запас канала чтения. Назначение этого атрибута не  документировано
      и в современных накопителях не используется.

      Seek Error Rate
      Частота появления ошибок позиционирования БМГ. В случае сбоя в ме-
      ханической  системе  позиционирования,    повреждения   сервометок
      (servo), сильного термического расширения дисков и т.п.  возникают
      ошибки позиционирования.  Чем их больше,  тем хуже механики  и/или
      поверхности жесткого диска.

      Seek Time Performance
      Средняя производительность операций позиционирования БМГ.   Данный
      параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода  БМГ
      на указанный сектор.  Снижение значения этого атрибута  говорит  о
      неполадках в механике привода.

      Power-On Hours
      Количество отработанных часов во включенном состоянии.   Поле  raw
      value этого атрибута показывает количество часов (минут,  секунд -
      в зависимости от производителя), отработанных жестким диском. Сни-
      жение значения (value) атрибута до критического уровня (threshold)
      указывает на выработку диском ресурса (MTBF -  Mean  Time  Between
      Failures).  На практике,  даже падение этого атрибута до  нулевого
      значения не всегда указывает на реальное  исчерпывание  ресурса  и
      накопитель может продолжать нормально функционировать.

      Spin Retry Count
      Количество повторов попыток старта шпинделя диска.  Данный атрибут
      фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его  выхо-
      да на рабочую скорость, при условии,  что первая попытка была неу-
      дачной.  Снижение значения этого атрибута говорит о  неполадках  в
      механике привода.

      Recalibration Retries
      Количество повторов попыток рекалибровки накопителя.  Данный атри-
      бут фиксирует общее количество попыток сброса состояния  накопите-
      ля и установки головок на нулевую дорожку,  при условии,  что пер-
      вая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута гово-
      рит о неполадках в механике привода.

      Device Power Cycle Count
      Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

      Soft Read Error Rate
      Частота появления "программных" ошибок при чтении данных с  диска.
      Данный параметр показывает частоту появления ошибок при  операциях
      чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения,  а не
      аппаратной части накопителя.

      Emergency Re-track

      ECC On-The-Fly Count

      Load/Unload Cycle Count
      Количество циклов вывода БМГ в специальную парковочную зону/в  ра-
      бочее положение.   Подробнее  -  см.    описание  технологии  Head
      Load/Unload Technology.

      Drive Temperature
      Температура. Данный параметр отражает в поле raw  value  показание
      встроенного температурного сенсора в градусах Цельсия.

      Reallocation Event Count
      Количество операций переназначения (ремаппинга).  Поле  raw  value
      этого атрибута показывает общее количество попыток  переназначения
      сбойных секторов в резервную область,   предпринятых  накопителем.
      При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

      Current Pending Sector Count
      Текущее количество нестабильных секторов. Поле raw value этого ат-
      рибута показывает общее количество секторов,  которые накопитель в
      данный момент считает претендентами на переназначение в  резервную
      область (remap).  Если в дальнейшем какой-то из этих секторов  бу-
      дет прочитан успешно,  то он исключается из  списка  претендентов.
      Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками,  то  накопи-
      тель попытается восстановить данные и перенести их в резервную об-
      ласть, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).  Пос-
      тоянно ненулевое значение raw value этого атрибута говорит о  низ-
      ком качестве (отдельной зоны) поверхности диска.

      Uncorrectable Sector Count
      Количество нескорректированных ошибок.  Атрибут  показывает  общее
      количество ошибок,  возникших при чтении/записи сектора и  которые
      не удалось скорректировать.  Рост значения в поле raw value  этого
      атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или  проблемы  в
      работе механики накопителя.

      UltraDMA CRC Error Count
      Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA.  Поле raw value со-
      держит количество ошибок,   возникших  в  режиме  передачи  данных
      UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC).    Примечание
      автора. Практика,  собранная статистика и изучение журналов ошибок
      SMART показывают: в большинстве случаев ошибки CRC  возникают  при
      сильном завышении  частоты  PCI  (больше  номинальных  33.6  MHz),
      сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС,  кото-
      рые не соблюдают требований к  передачи/приему  данных  в  режимах
      UltraDMA.

      Write Error Rate (Multi Zone  Error  Rate)
      Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее коли-
      чество ошибок,  обнаруженных во время записи сектора.  Чем  больше
      значение в поле raw value (и ниже значение value),  тем хуже  сос-
      тояние поверхности диска и/или механики привода.

      Disk Shift
      Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.  Актуальное  значе-
      ние атрибута содержится в поле raw value.  Единицы измерения -  не
      известны.  Подробности  -  см.    в  описании  технологии  G-Force
      Protection. Примечание.  Сдвиг пакета дисков возможен в результате
      сильной ударной нагрузки на накопитель в  результате  его  падения
      или по иным причинам.

      G-Sense Error Rate
      Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. Данный ат-
      рибут хранит показания ударочувствительного сенсора - общее  коли-
      чество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внеш-
      них ударных нагрузок (при падении,   неправильной  установки,    и
      т.п.). Подробнее - см. описание технологии G-Force Protection.

      Loaded Hours
      Нагрузка на привод БМГ, вызванная общей наработкой часов накопите-
      лем. Учитывается только период, в течении которого головки находи-
      лись в рабочем положении.

      Load/Unload Retry Count
      Нагрузка на привод БМГ,   вызванная  многочисленными  повторениями
      операций чтения,  записи,  позиционирования головок и т.п.  Учиты-
      вается только период,  в течении которого головки находились в ра-
      бочем положении.

      Load Friction
      Нагрузка на привод БМГ,  вызванная трением в  механических  частях
      накопителя. Учитывается только период,  в течении которого головки
      находились в рабочем положении.

      Load/Unload Cycle Count
      Общее количество циклов нагрузки на привод БМГ. Учитывается только
      период, в течении которого головки находились в рабочем положении.

      Load-in Time
      Общее время нагрузки на привод БМГ. Предположительно, данный атри-
      бут показывает общее время работы накопителя под нагрузкой,    при
      условии,  что головки находятся в рабочем состоянии (вне парковоч-
      ной зоны).

      Torque Amplification Count
      Количество усилий вращающего момента привода.

      Power-Off Retract Count
      Количество зафиксированных повторов в(ы)ключения питания накопите-
      ля.

      GMR Head Amplitude
      Амплитуда дрожания ГМР-головок (GMR-Head) в рабочем состоянии.

      Head Flying Hours

      Read Error Retry Rate

                        ATAPI устройства (обычно CD-ROM)

      ATAPI Model (Модель ATAPI устройства):  Производитель  и  название
      ATAPI устройства.

      ATAPI Type (Тип ATAPI устройства): Тип устройства  (жесткий  диск,
      CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, сканер, стример и т.д.), установленного на
      EIDE порт.

      Interface Type (Тип интерфейса):  Тип интерфейса  ATAPI устройства
      (Parallel ATA, Serial ATA I, Serial ATA II)

      Physical Interface (Физический интерфейс):  Физический  тип интер-
      фейса  устройства  (ATAPI, Serial ATAPI, SCSI, USB, Fibre Channel,
      IEEE).

      ATAPI Name (Имя ATAPI устройства): Полное имя ATAPI устройства.

      Vendor Specific (Специфическое поле производителя): Поле для запи-
      си любой текстовой информации производителем.

      CD Read Speed (Скорость чтения CD): Максимальная  скорость  чтения
      CD привода. В скобках текущее значение.

      CD Write Speed (Скорость записи CD): Максимальная скорость  записи
      CD привода. В скобках текущее значение.

      DVD Read Speed (Скорость чтения DVD): Текущая скорость чтения  DVD
      привода.

      DVD Write Speed (Скорость записи DVD): Текущая скорость записи DVD
      привода.

      Buffer Size (Размер буфера): Размер буфера ATAPI устройства.

      Firmware Date (Дата прошивки): Дата текущей прошивки ATAPI устрой-
      ства.

      Loading Mechanism (Механизм загрузки): Тип механизма загрузки дис-
      ка.

      Rotation Control (Контроль вращения): Метод контроля  вращения  CD
      привода (CLV/CAV).

      Read Retry Count (Количество попыток чтения): Количество  предпри-
      нимаемых приводом попыток чтения в случае неудачи в первой попытке.

      Write Retry Count (Количество попыток записи): Количество предпри-
      нимаемых приводом попыток записи в случае неудачи в первой  попыт-
      ке. Имеет смысл только для перезаписываемых дисков.

      Compatibility (Совместимость): Соответствие данного устройства оп-
      ределенному стандарту ATA/ATAPI.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный  серийный  номер  ATAPI
      устройства.

      Controller Revision (Версия контроллера): Номер версии, возвращае-
      мый IDE-контроллером.

      Command  DRQ  Type  (Тип  DRQ  команды):    Возможные    значения:
      'Microprocessor DRQ', 'Interrupt DRQ', 'Accelerated DRQ'.

      Command Packet Size (Размер пакета команды):  Возможные  значения:
      12 byte и 16 byte.

      ATA Controller Vendor (Производитель ATA контроллера):

      ATA Controller Name (Наименование ATA контроллера):

      Device Location (Расположение устройства): Расположение устройства
      на ATA контроллере

    Transfer Modes (Режимы передачи данных)

      PIO Mode  Support  (Поддерживаемый  PIO  режим):  PIO  (Programmed
      Input/Output) - это способ передачи данных между  буфером  устрой-
      ства и шиной компьютера под управлением процессора. Чем выше номер,
      тем выше скорость обмена (Для PIO mode 4 - 16.6 МБ/с).

      SW DMA Mode Support (Поддерживаемый SW DMA режим): Номер поддержи-
      ваемого DMA режима с длиной пакета в  одно  слово  (Single  Word).
      Active (Активен): Режим SW DMA, включенный в данный момент BIOS'ом.

      MW DMA Mode Support (Поддерживаемый MW  DMA  режим):  DMA  (Direct
      Memory Access) - способ передачи данных между внутренними  устрой-
      ствами без участия процессора под управлением контроллера DMA.   В
      отличие от предыдущего режима,  длина пакета может составлять нес-
      колько слов (Multi Word DMA).  Active  (Активен):  Режим  MW  DMA,
      включенный в данный момент BIOS'ом.

      UDMA Mode Support (Поддерживаемый UltraDMA режим): Номер расширен-
      ного режима DMA. Теоретическая скорость обмена для UltraDMA mode 2
      составляет 33 МБ/с, mode 5 - 100 МБ/с.  Не всегда чипсет поддержи-
      вает режим UltraDMA (например,  чипсеты i430VX и ниже его не  под-
      держивают, i440BX поддерживает только режим 2).  Active (Активен):
      Режим UltraDMA, включенный в данный момент BIOS'ом.

    Reading Features (Свойства чтения)

      - CD-R Disk Read (Чтение CD-R дисков)
      - CD-RW Disk Read (Чтение CD-RW дисков)
      - DVD-ROM Disk Read (Чтение DVD-ROM дисков)
      - DVD-RAM Disk Read (Чтение DVD-RAM дисков)
      - DVD-R Disk Read (Чтение DVD-R дисков)
      - DVD-R DL Disk Read (Чтение DVD-R DL дисков)
      - DVD-RW Disk Read (Чтение DVD-RW дисков)
      - DVD-RW DL Disk Read (Чтение DVD-RW DL дисков)
      - DVD+R Disk Read (Чтение DVD+R дисков)
      - DVD+R DL Disk Read (Чтение DVD+R DL дисков)
      - DVD+RW Disk Read (Чтение DVD+RW дисков)
      - DVD+RW DL Disk Read (Чтение DVD+RW DL дисков)
      - BD-ROM Disk Read (Чтение BD-ROM дисков)
      - BD-R Disk Read (Чтение BD-R дисков)
      - BD-RE Disk Read (Чтение BD-RE дисков)
      - HD DVD-ROM Disk Read (Чтение HD DVD-ROM дисков)
      - HD DVD-RAM Disk Read (Чтение HD DVD-RAM дисков)
      - HD DVD-R Disk Read (Чтение HD DVD-R дисков)
      - HD DVD-R DL Disk Read (Чтение HD DVD-R DL дисков)
      - HD DVD-RW Disk Read (Чтение HD DVD-RW дисков)
      - HD DVD-RW DL Disk Read (Чтение HD DVD-RW DL дисков)
      - Read Packet Using Method 2 (Чтение пакетов методом 2)
      - Read Mode2 Form1 Sectors
      - Read Mode2 Form2 Sectors
      - Multisession Disk Read (Чтение многосессионных дисков)
      - READ-CD Command on AudioCD
      - Read Bar Code Capable
      - Read Lead-in (CD-Text)

    Writing Features (Свойства записи)

      - CD-R Disk Write (Запись CD-R дисков)
      - CD-RW Disk Write (Запись CD-RW дисков)
      - DVD-RAM Disk Write (Запись DVD-RAM дисков)
      - DVD-R Disk Write (Запись DVD-R дисков)
      - DVD-R DL Disk Write (Запись DVD-R DL дисков)
      - DVD-RW Disk Write (Запись DVD-RW дисков)
      - DVD+R Disk Write (Запись DVD+R дисков)
      - DVD+R DL Disk Write (Запись DVD+R DL дисков)
      - DVD+RW Disk Write (Запись DVD+RW дисков)
      - DVD+RW DL Disk Write (Запись DVD+RW DL дисков)
      - BD-R Disk Write (Запись BD-R дисков)
      - BD-RE Disk Write (Запись BD-RE дисков)
      - HD DVD-R Disk Write (Запись HD DVD-R дисков)
      - HD DVD-R DL Disk Write (Запись HD DVD-R DL дисков)
      - HD DVD-RAM Disk Write (Запись HD DVD-RAM дисков)
      - HD DVD-RW Disk Write (Запись HD DVD-RW дисков)
      - HD DVD-RW DL Disk Write (Запись HD DVD-RW DL дисков)
      - Test Write Mode Support (Поддержка режима тестовой записи)
      - Buffer Under-run Free Rec.

    Other Features (Другие свойства)

      - Audio Play Support (Поддержка проигрывания аудиодисков)
      - CD-DA Stream is Accurate (Высокоточное чтение аудиодисков)
      - Composite Audio/Video (Композитный аудио/видео выход)
      - Digital Output on Port 1 (Цифровой выход на порте 1)
      - Digital Output on Port 2 (Цифровой выход на порте 2)
      - Support Subcode R-W
      - Support Subcode R-W D&C
      - C2 Pointers Supported
      - ISRC Supported
      - UPC Supported

    ATAPI Features (Свойства ATAPI устройства):

      - DMA Transfer (DMA передача): Поддержка диском DMA режима
      - LBA Support (Поддержка LBA): LBA (Logical Block Adressing) - ли-
        нейная адресация через логический адрес блока
      - Block Mode: (Блочный режим): Блочный режим работы.   При  чтении
        одного сектора с диска в буфер считывается еще несколько  после-
        дующих секторов
      - IORDY Support
      - IORDY may by Disabled
      - ATA Software Reset (Программный сброс ATA устройства)
      - Overlap Operation
      - Command Queuing
      - Interleaving DMA

         6.13  Окно ASPI Devices Info (Информация о SCSI устройствах)

      Для определения SCSI  устройств необходим  ASPI драйвер  SCSI кон-
      троллера.

    ASPI Devices Info (Информация о ASPI устройстве)

      Device Name (Имя SCSI устройства): Производитель и  название  SCSI
      устройства.

      Size (Размер): Реальная емкость SCSI устройства.

      Device Type (Тип устройства): Тип SCSI устройства (винчестер,   CD
      привод, сканер, стример).

      Geometry: Heads, Sectors, Tracks (Параметры: головки, секторы, до-
      рожки): Логическое количество головок, секторов на дорожку и доро-
      жек. Не имеет ничего общего с физическими параметрами диска.

      Compatibility (Совместимость): Соответствие данного устройства оп-
      ределенному стандарту SCSI.

      Vendor Specific (Специфическое поле производителя): Поле для запи-
      си любой текстовой информации производителем.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер SCSI ус-
      тройства.

      Controller Revision (Версия контроллера):  Номер  версии  прошивки
      SCSI устройства.

      HDD Marketing Size (Маркетинговый размер винчестера): Размер  вин-
      честера по данным производителя.  У производителей  винчестеров  в
      мегабайте не 1048576 байт, а 1000000,  из-за этого 'маркетинговая'
      емкость намного больше реальной.

      Buffer Size (Размер буфера): Объем буфера SCSI устройства (не  на-
      до путать его с дисковым кэшем).  В действительности  часть  этого
      буфера может выделяться под служебную  информацию,    поэтому  его
      реальный объем будет несколько меньше.

      Rotation Speed (Скорость  вращения):  Скорость  вращения  шпинделя
      винчестера.

      Device Temperature (Температура устройства):  Текущая  температура
      устройства.

      Location  (Расположение):  Логический  адрес  устройства    (Host,
      Target, LUN - номер контроллера,  номер устройства,  номер устрой-
      ства на шине).

      Manager ID (Идентификатор  менеджера):  Идентификатор  управляющей
      программы.

      Adapter ID (Идентификатор адаптера): Идентификатор SCSI контролле-
      ра.

      Manufacture Date (Дата выпуска): Дата выпуска SCSI устройства.

      Start Stop Count (Число Старт-Стопов): Число старт-стоп циклов.

      Read Retry Count (Количество попыток чтения): Количество  предпри-
      нимаемых устройством попыток чтения в случае неудачи в первой  по-
      пытке.

      Write Retry Count (Количество попыток записи): Количество предпри-
      нимаемых устройством попыток записи в случае неудачи в первой  по-
      пытке.

      Ext. Self-Test Time (Время расширенного самотестирования): Время в
      секундах,  необходимое устройству для выполнения процедуры  расши-
      ренного самотестирования.

      Bus Width (Ширина шины): Ширина шины данных устройства.

      Addres Width (Ширина адреса): Ширина адресной шины.

    ASPI Device Features (Свойства ASPI устройства)

      - Removable Medium (Съемный носитель)
      - Read Cache (Кэширование чтения)
      - Write Cache (Кэширование записи)
      - Read Reallocate (Переназначение секторов во время чтения)
      - Write Reallocate (Переназначение секторов во время записи)
      - Terminate I/O Process (Прерывание команд ввода-вывода)
      - Normal ACA
      - Hierarchical Support
      - Embedded Array Controller (Встроенный контроллер)
      - Protection Information
      - Enclosure Services
      - Multi-Ported Device
      - Medium Changer (Устройство смены носителя)
      - Relative Addressing
      - Synchronous Transfer
      - Linked Commands
      - Soft Reset (Программный сброс)
      - Quick Arbitration

                 6.14  Окно Drives Info (Информация о дисках)

    BIOS Drives (Диски BIOS)

      INT 13h Extension (Версия расширенного набора функций INT 13h):  В
      случае если это расширение не поддерживается,  BIOS не сможет пра-
      вильно определить диски объемом более 8ГБ.  Windows эмулирует  это
      расширение и всегда возвращает версию 1.x.

      Drive Letter (Буква диска): Буквенное обозначение диска.

      Drive Size (Размер диска):

      Drive Type (Тип диска): Тип диска (fixed, floppy, optical, RAM).

      Cylinders (Цилиндры): Количество цилиндров.

      Heads (Головки): Количество головок.

      Sectors (Сектора): Количество секторов на дорожку.

    Local/Network Drives (Локальные/сетевые диски)

      Drive Letter (Буква диска): Буквенное обозначение логического дис-
      ка.

      Drive Type (Тип диска): Тип логического  диска  (fixed,    floppy,
      removable, optical, RAM)

      Mapping (Маппинг): Имя сетевого диска (только для сетевых дисков).

      Volume Label (Метка тома): Метка тома логического диска.

      File System (Файловая система): Имя файловой системы (FAT,  FAT32,
      NTFS).

      Volume Serial Number (Серийный номер тома):  Серийный  номер  тома
      логического диска.

      Total Size (Общий размер): Общий размер логического диска.

      Free Space (Свободное место): Свободное место логического диска.

                       6.15  Window USB Devices Info
                      (Информация о USB устройствах)

    USB Devices Info (Информация о USB устройствах)

      Vendor (Производитель): Производитель USB устройства.

      Device (Устройство): Имя USB устройства.

      Manufacturer (Изготовитель): Имя изготовителя устройства.

      Product (Продукт): Имя продукта.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер USB  ус-
      тройства.

      Device Version (Версия устройства): Версия USB устройства.

      Class (Класс): Класс устройства.

      SubClass (Подкласс): Подкласс устройства.

      Protocol (Протокол): Протокол устройства.

      Configuration (Конфигурация): Конфигурационная строка.

      USB Version (Версия USB): Версия USB, поддерживаемая устройством.

      Speed (Скорость): Скорость, поддерживаемая устройством.

      Transfer  Type  (Тип  передачи):  Тип  передачи  данных  (Control,
      Isochronous, Bulk, Interrupt).

      Data Packet Size (Размер пакета данных): Размер  пакета  данных  в
      байтах.

      Max Power (Максимальная мощность): Максимальная  потребляемая  ус-
      тройством мощность.

    Interfase (Интерфейс)

      Список всех интерфейсов, поддерживаемых устройством.

      Class (Класс): Класс интерфейса.

      SubClass (Подкласс): Подкласс интерфейса.

      Protocol (протокол): Протокол интерфейса.

      Interface (Интерфейс): Имя интерфейса.

                 6.16  Окно PnP Devices Info (Информация о
                        системных PnP устройствах)

      PnP Version (Версия PnP): Версия PnP BIOS.

      Number of PnP Devices (Число PnP устройств): Число  системных  PnP
      устройств.

    Device Number N (Устройство номер N)

      Информация о системном PnP устройстве номер N.

      PnP Device Name (Имя PnP устройства): Имя системного  PnP  устрой-
      ства.

      PnP Device ID (Идентификатор PnP  устройства):  Идентификатор  ус-
      тройства в стиле EISA и соответствующее ему название.

      Base Type (Базовый тип): Базовый тип устройства и имя этого типа.

      SubType (Подтип): Подтип устройства в данном типе.

      Node Size (Размер): Размер памяти,  выделенный под хранение конфи-
      гурации PnP устройства.

    Device Resources (Ресурсы устройства)

      System IRQ (Системное  прерывание):  Номер  используемого  устрой-
      ством прерывания и его тип.  Возможные значения: High  True  Edge,
      Low True Edge, High True Level, Low True Level.

      DMA Channel (Канал DMA): Номер канала DMA,  используемого  устрой-
      ством, и его тип. Возможные значения: Type 8237,  Type A,  Type B,
      Type F, разрядность - 8/16 бит, поддержка Bus Master.

      I/O Port (Порт ввода/вывода): Диапазон  используемых  портов  вво-
      да/вывода.

      Memory Address (Адрес памяти): Диапазон адресов памяти и  ее  тип.
      Возможные значения: ROM (ПЗУ),  RAM (ОЗУ),  разрядность -  8/16/32
      бит, Cacheble (кеширование), Shadow (отображение ПЗУ в теневой па-
      мяти).

         6.17  Окно ISA/PnP Info (Информация об ISA/PnP устройствах)

      Содержит информацию обо всех ISA/PnP устройствах. Определение воз-
      можно даже в случае отсутствия поддержки PnP со стороны BIOS.

      Number of Cards (Количество карт): Количество установленных в сис-
      теме ISA/PnP карт.

      Read Port (Порт  чтения):  Номер  порта  чтения  данных  механизма
      ISA/PnP.

    Card Number N (Карта номер N)

      Информация о ISA/PnP карте номер N.

      Device Name (Имя устройства): Имя ISA/PnP устройства.

      ISA  Device  ID  (Идентификатор  ISA  устройства):   Идентификатор
      ISA/PnP устройства в стиле EISA.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер карты.

      PnP Version (Версия PnP): Номер поддерживаемой картой версии PnP.

      ANSI String (Строка ANSI): Текстовая строка,  зашитая производите-
      лем ISA/PnP карты.

    Logical Device N (Логическое устройство N)

      Информация о логическом устройстве N.  Каждая ISA/PnP карта  имеет
      одно или несколько логических устройств. Далее следует список всех
      этих устройств.

      Logical Device Name (Имя логического устройства):  Имя логического
      устройства ISA/PnP карты.

      Logical Device ID (Идентификатор логического устройства):  Иденти-
      фикатор логического устройства в стиле EISA.

      Status (Статус): Текущий статус логического устройства  -  enabled
      (включено) / disabled (отключено).

      Compatible ID (Совместимый идентификатор): Идентификатор совмести-
      мого устройства.  В случае отсутствия оригинальных драйверов  воз-
      можно использование драйверов данного совместимого устройства.

      Device Name (Имя устройства): Имя совместимого устройства.

      ANSI String (Строка ANSI): Текстовая строка,  зашитая производите-
      лем ISA/PnP карты.

      I/O Port (Порт ввода/вывода): Номер используемого устройством пор-
      та ввода/вывода.

      System IRQ (Системное  прерывание):  Номер  используемого  устрой-
      ством прерывания и его тип.  Возможные значения: High  True  Edge,
      Low True Edge, High True Level, Low True Level.

      DMA Channel (Канал DMA): Номер канала DMA,  используемого  устрой-
      ством, и его разрядность. Возможные значения - 8/16 бит.

      Memory Address (Адрес памяти): Диапазон адресов памяти и  ее  раз-
      рядность. Возможные значения - 8/16/32 бит.

               6.18  Окно Printers Info (Информация о принтерах)

      Содержит информацию о LPT/PnP устройствах (принтеры, сканеры) и USB
      принтерах.

    LPT/PnP Device on LPTN (LPT/PnP устройство на LPTN)

      Информация о LPT/PnP устройстве на LPT порте N.    LPT  устройство
      должно соответствовать стандарту IEEE-1284.

      Manufacturer (Производитель): Производитель LPT/PnP устройства.

      Model (Модель): Модель устройства.

      Class (Класс): Класс устройства.    Возможные  значения:  PRINTER,
      MODEM, NET, HDC, PCMCIA, MEDIA, FDC, PORTS, SCANNER, DIGCAM.

      Description (Описание): Описание устройства.

      Port (Порт): Номер LPT порта.

      Serial Number (Серийный номер): Серийный номер устройства.

      Memory (Память): Размер установленной памяти.

      Version (Версия): Версия устройства.

      Revision (Ревизия): Ревизия устройства.

      Command Set (Набор команд): Набор поддерживаемых  устройством  ко-
      манд.

      IO Preferences (Протоколы  ввода/вывода):  Поддерживаемые  устрой-
      ством протоколы ввода/вывода.

      Compatible ID (Совместимый идентификатор): Идентификатор совмести-
      мого устройства.  В случае отсутствия оригинальных драйверов  воз-
      можно использование драйверов данного совместимого устройства.

      Status (Статус): Текущий статус устройства.

      Other (Другое): Другие идентификаторы уникальные для  данного  ус-
      тройства/производителя.

      Примечание: Поля за исключением Manufacturer, Model и Class опцио-
      нальны.

    USB Printer N (USB принтер N)

      Информация о USB принтере номер N.

      Vendor (Производитель): Производитель USB принтера.

      Device (Устройство): Имя USB принтера.

      Manufacturer (Изготовитель): Имя изготовителя принтера.

      Product (Продукт): Имя продукта.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер USB  ус-
      тройства.

      Device Version (Версия устройства): Версия USB устройства.

      Class (Класс): Класс устройства.

      SubClass (Подкласс): Подкласс устройства.

      Protocol (Протокол): Протокол устройства.

      Configuration (Конфигурация): Конфигурационная строка.

      USB Version (Версия USB): Версия USB, поддерживаемая устройством.

      Speed (Скорость): Скорость, поддерживаемая устройством.

      Transfer  Type  (Тип  передачи):  Тип  передачи  данных  (Control,
      Isochronous, Bulk, Interrupt).

      Data Packet Size (Размер пакета данных): Размер  пакета  данных  в
      байтах.

      Max Power (Максимальная мощность): Максимальная  потребляемая  ус-
      тройством мощность.

                6.19  Окно DMI Slots Info (Информация о слотах)

      Содержит информацию о слотах расширения.

    Slot (Слот)

      Slot Type (Тип слота): Тип слота расширения (AGP, PCI, ISA и т.д.).

      Current Usage (Текущее использование): Текущее использование  сло-
      та - занят/свободен.

      Data Bus Width (Ширина шины данных): Ширина шины данных слота рас-
      ширения.

      Slot Designation (Обозначение слота): Обозначение слота  на  мате-
      ринской плате.

      Slot Length (Длина слота): Длина слота расширения - корткий/полно-
      размерный.

      Slot ID (Идентификатор слота): Логический идентификатор слота рас-
      ширения.


                6.20  Окно DMI Ports Info (Информация о портах)

    Port N (Порт N)

      Информация о порте номер N.

      Int. Connector Type (Тип  внутреннего  разъема):  Тип  внутреннего
      разъема на материнской плате.

      Ext. Connector Type (Тип внешнего разъема):

      Port Type (Тип порта):

      Int. Designator (Внутреннее обозначение):  Внутреннее  обозначение
      разъема на материнской плате.

      Ext. Designator (Внешнее обозначение): Внешнее обозначение разъема.

                6.21  Окно Monitor Info (Информация о мониторе)

      Это окно доступно только для сравнительно новых мониторов,   кото-
      рый поддерживает спецификацию VBE/DC плюс видеокарта с  поддержкой
      той же спецификации.  Все  более-менее  новые  карты  поддерживают
      VBE/DC (у некоторых видеокарт есть перемычка Plug-n-Play ON/OFF  -
      ее следует установить в положение ON).  Так же для определения ти-
      па монитора требуется новый (Plug-n-Play) кабель,  соединяющий ви-
      деокарту и монитор, в котором есть дополнительный проводник.

    Monitor Info (Информация о мониторе)

      Monitor Vendor (Производитель монитора): Имя производителя монито-
      ра.

      Monitor Model (Модель монитора): Название модели монитора.

      Viewable Size (Видимый размер): Реальный (видимый) размер  монито-
      ра по диагонали. Этот размер намного меньше, чем размер самого ки-
      нескопа,  который в свою очередь указывается на самом мониторе и в
      прайслистах.  Типовой реальный размер по диагонали для 14 дюймовых
      мониторов равен 12.7 дюйма, для 15 дюймовых - 13.8,  для 17 дюймо-
      вых - 15.7.

      Serial Number (Серийный номер): Уникальный серийный номер монитора.

      Manufacture Date (Дата выпуска): Месяц и год выпуска монитора.

      EDID Version (Версия EDID): Версия спецификации VBE/DC.

      Monitor ID (Идентификатор монитора): Идентификатор монитора в сти-
      ле EISA.

      Aspect Ratio (Соотношение сторон): Соотношение сторон монитора.

      Horizontal Size (Размер по горизонтали): Реальная ширина  видимого
      изображения на мониторе.

      Vertical Size (Размер  по  вертикали):  Реальная  высота  видимого
      изображения на мониторе.

      Gamma Factor (Гамма фактор): Показатель степени нелинейной коррек-
      ции яркости.

      Display Type (Тип монитора): Тип монитора - цветной/монохромный.

      Input Signal (Входной сигнал): Тип  входного  сигнала  -  аналого-
      вый/цифровой.

      Internal Vendor, Internal Vendor,  Internal Number (Производитель,
      модель, серийный номер): Название производителя, модели,  серийный
      номер, хранящиеся непосредственно в мониторе (опционально).

      Vertical Frequency (Вертикальная частота): Диапазон частот  верти-
      кальной развертки монитора (опционально).

      Horizontal Frequency (Горизонтальная частота): Диапазон частот го-
      ризонтальной развертки монитора (опционально).

    DPMS Features (Функции энергосбережения)

      Поддерживаемые монитором режимы энергосбережения:

      - Active Off - дежурный режим работы. Потребление менее 5 Вт энер-
        гии, переход в нормальный режим 8-20 секунд
      - Suspend - режим среднего энергосбережения.  Потребление менее 30
        Вт, переход в рабочий режим за 4 секунды
      - Standby - режим минимального энергосбережения.  Потребление  ме-
        нее 80 % от нормальной мощности,  переход в рабочий режим  за  1
        секунду.

    Supported Modes (Поддерживаемые режимы)

      Список режимов монитора (размер по горизонтали и вертикали в  пик-
      селах) и поддерживаемая частота кадров в Герцах. Кадровая частота,
      возвращаемая монитором,  может оказаться меньше указанной в  доку-
      ментации на монитор.

                 6.22  Окно Video Info (Информация о видеокарте)

    Video Info (Информация о видеокарте)

      Video Chip Vendor (Производитель  микросхем  видеокарты):  Опреде-
      ляется только для PCI/AGP видеокарт.

      Video Chip (Микросхема видеокарты):  Название  главной  микросхемы
      графического контроллера.  Определяется только для PCI/AGP  видео-
      карт.

      Subsystem Vendor (Производитель подсистемы): Имя серии  видеокарты
      (опционально).

      Subsystem ID (Идентификатор подсистемы):  Имя  видеокарты  (опцио-
      нально).

      Video Memory (Видеопамять): Объем установленной  видеопамяти  воз-
      вращаемый функцией VESA BIOS.   Некоторые  графические  ускорители
      возвращают не общий объем видеопамяти, а объем, доступный в 2D ре-
      жиме.

      Bus Type (Тип шины): Тип шины видеокарты - ISA, PCI, AGP, PCI-E.

      VESA OEM String (Строка производителя оригинального оборудования):
      Идентификатор видео BIOS, возвращаемый любой видеокартой, отвечаю-
      щей требованиям VESA.

      VESA Version (Версия VESA): Версия спецификации VESA.

      Vendor Name (Имя производителя): Имя производителя VBE (расширите-
      ля VESA BIOS). Только для VESA 2.0.

      Product Name (Название продукта): Только для VESA 2.0.

      OEM software version (Версия программного обеспечения): Только для
      VESA 2.0.

    VESA Power Management (Менеджер управления питанием VESA)

      VESA PM Version: Версия менеджера питания VESA.

      - Standby
      - Suspend
      - Off
      - Reduced On.

    AGP Capabilities (Свойства AGP)

      AGP Version (Версия AGP): Версия AGP шины,  поддерживаемой  видео-
      картой.

      AGP Speed Supported  (Поддерживаемая скорость AGP):  Скорость  AGP
      шины, поддерживаемая видеокартой. Selected (Выбранная) - скорость,
      установленная в данный момент.

      - Fast Write
      - 4GB Addressing
      - Side Band Addressing

    PCI-E Capabilities (Свойства PCI-E)

      PCI Express Version (Версия PCI Express): Версия PCI-E шины,  под-
      держиваемая устройством.

      Link Speed (Скорость подключения): Current (Текущая)  -  скорость,
      установленная в данный момент.

      Link Width (Разрядность подключения): Current (Текущая) -  разряд-
      ность, установленная в данный момент.

      Link Port Number (Номер порта подключения)

      Physical Slot Number (Номер физического слота)

    Supported VESA Modes (Поддерживаемые VESA режимы)

      Таблица со всеми поддерживаемыми VESA BIOS режимами.  В ней содер-
      жится шестнадцатеричный номер режима,  текстовый он или  графичес-
      кий, разрешение по горизонтали и вертикали, количество цветов, ко-
      личество бит на пиксел и поддерживаемые этим режимом  возможности.
      Режимы VESA 1.2 работают с традиционным переключением банков памя-
      ти (Banked Only).  Режимы VESA  2.0  поддерживают  линейный  буфер
      (Banked+Linear). В случае если BIOS видеокарты поддерживает режим,
      для которого не хватает установленной видеопамяти,  то  в  разделе
      Features выводится Not Supported.  Для S3 видеокарт выводится спи-
      сок дополнительных S3 видеорежимов.

                             7. Известные ошибки

      1. При работе с менеджером памяти EMM386 при определении  звуковой
         карты может появиться  сообщение  'EMM386  DMA  buffer  is  too
         small.  Add D=64 parameter and reboot' (Буфер DMA слишком  мал.
         Добавьте параметр D=64 в строке с  EMM386  и  перезагрузитесь).
         Сделайте то, что просит EMM386.
      2. Невозможность чтения SPD информации из модулей памяти на  неко-
         торых моделях материнских плат Asustek.

                               8. Благодарности

      - для определения процессоров, не поддерживающих команду CPUID,  а
        так же частоты процессоров класса 486 и ниже использовалась биб-
        лиотека x86 CPU/FPU Detection  Library.    TMi0SDGL  Revision  2
        Version 2.15. Copyright(c) 1996-98 by B-coolWare.
      - при написании программы использовался x86/MS-DOS Interrupt List,
        Release 61 by Ralf Brown.
      - информация для базы данных по  производителям  материнских  плат
        предоставлена компанией IC Book (http://icbook.com.ua).
      - база  данных  по  PCI  устройствам  пополняется   со    страницы
        http://members.datafast.net.au/dft0802/.
      - спасибо за помощь  Владимиру  Афанасьеву  (автору  System  Speed
        Test).
      - в загрузочных образах дискеты и ISO CD используется ядро FreeDOS,
        которое распространяется под лицензией GNU GPL. Вы можете загру-
        зить исходный код используемого ядра FreeDOS с нашего сайта:
          http://www.sysinfolab.com/files/freedoskernel.zip
        или загрузить последнюю версию с сайта FreeDOS:
          http://www.freedos.org/
      - огромное спасибо  бета-тестерам  программы:  Андрею  Иконникову,
        Юрию Лысенкову, Максиму Буланову, Алексею Климину, Дмитрию Моло-
        снову и Владимиру Сергееву.
      - спасибо Елене Огновенко (www.ogonek.narod.ru) за  перевод  доку-
        ментации на английский язык.
      - спасибо Marcos Gonзalves  за перевод  документации на португаль-
        ский язык.
      - большое спасибо всем тем,  кто присылает файлы-отчеты,  а так же
        замечания и пожелания.

                                 9. Поддержка

      Все вопросы, пожелания,  замечания,  а так же сообщения об обнару-
      женных ошибках направляйте по адресу:
        e-mail:  support@sysinfolab.com

      По вопросам приобретения программы пишите по адресу:
        e-mail:  sales@sysinfolab.com

      Если вы увидите,  что программа что-то назвала unknown  (например,
      модель монитора), то пришлите свой файл-отчет и название этого ус-
      тройства.

      Большая просьба: присылайте, пожалуйста,  свои файлы-отчеты,  осо-
      бенно интересуют:
        - старые модели компьютеров (486DX и ниже)
        - новые модели компьютеров (Core, Xeon, Opteron, Athlon 64 X2)
        - компьютеры с малораспространенными  процессорами  (VIA  Cyrix,
          Rise, IDT, Intel Pentium II Xeon / III Xeon)
        - компьютеры фирменной сборки (brand-name)
        - ноутбуки.

      Новая версия программы доступна на сайте поддержки в интернете:
        http://www.sysinfolab.com/ru

[END]